# NÅR LINJEN ER OPTAGET

## Oversigt

Hvis linjen er optaget, når du sender en fax, vil transmission automatisk blive forsøgt igen efter et forudindstillet interval. Denne funktion virker kun sammen med transmission fra hukommelsen. (Ring op igen, hvis linjen er optaget)
I direkte transmissionstilstand vil der ikke blive forsøgt at sende igen.

###### Sådan annulleres transmission:

Dette gøres fra jobstatusskærmen.

- ANNULLERING AF FAXER, DER SENDES, SÅVEL SOM RESERVEREDE FAXER

###### Sådan indstilles antallet af genopkaldsforsøg og intervallet mellem forsøgene, når forbindelsen ikke kan etableres, fordi linjen er optaget eller af andre årsager:

Vælg i "Indstillingstilstand (administrator)" [Systemindstillinger] → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Faxindstillinger] → [Afsendelsesindstillinger] → [Ring op igen, hvis linjen er optaget].
Til toppen