# SCANNING AF ET DOKUMENT TIL POLLINGHUKOMMELSE MED F-KODE

Du skal scanne og gemme dokumenterne i hukommelsesboksen med F-kode (pollinghukommelse), så de kan sendes til en anden maskine.

## Betjening

1. #### Placer originalen

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

2. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på tasten [Hukommelsesboks]

3. #### Tryk på fanen [Pollinghukommelse]

4. #### Tryk på tasten for hukommelsesboksen med F-kode (pollinghukommelse)

5. #### Tryk på tasten [Skift antal gange] på handlingspanelet og vælg antal pollinggange

   Tryk på tasten [Én gang] for at slette originalen efter transmissionen. Tryk på tasten [Ubegrænset] for at gentage transmissionen af en original. Rediger indstillingerne efter behov.
   Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .

6. #### Konfigurer indstillingerne af originalen og andre funktioner

   Du kan ikke indstille Program, Timer, Transaktionsrapport, Polling og Dokumentarkivering.

7. #### Tryk på tasten [Start] for at starte scanning af originalen

   Hvis du lagde originalsiderne i dokumentfeederbakken, scannes alle sider.
   Når du placerer originalen på glaspladen, scannes siderne enkeltvis.
   Tryk på tasten [Read-End], når du har scannet den sidste original.
   Der lyder et bip for at angive, at scanningen og transmissionen er afsluttet.
   Tryk på tasten [Forhåndsvis] for at se et eksempel på det udskrevne billede, før det sendes. Når du har scannet en original ved at trykke på tasten [Forhåndsvis], skal du trykke på tasten [Ekstra scanning] for at scanne den næste original. Tryk på tasten [Start] for at begynde at sende et billede.
   Se "KONTROL AF DET UDSKREVNE BILLEDE FØR TRANSMISSION" for at få flere oplysninger.

Tilbage til toppen