# MANUEL INDTASTNING AF EN DESTINATION

## Oversigt

I Scan til e-mail og internetfaxfunktionerne kan du indtaste en destination direkte for at angive den. I funktionen Scan til netværksmappe kan du angive en reference direkte.
Du kan ikke indtaste en destination manuelt for Scan til FTP eller Scan til desktop.

## Betjening

1. #### Tryk på Adressetekstboks

   - I internetfaxfunktionen skal du trykke på tekstboksen for at få vist skærmen til valg af adressetyper. Tryk på tasten [Internetfax] eller [Direkte SMTP].
   - I dataindtastningsfunktion vælger du destinationens funktion og indtaster destinationsadressen.
   - Hvis du trykker på Adressetekstboks i Scan til FTP eller Scan til desktop, vises skærmbilledet Adressebog.

2. #### Brug softwaretastaturet til at indtaste en destinationsadresse

   - For funktionen Scan til netværksmappe vises skærmen for indtastning i netværksmappe. Se "Angivelse af en netværksmappe som en adresse".
   - Indtast destinationsadressen, og tryk på tasten [OK].
   - Tryk på for at skifte mellem [Til], [Cc] og [Bcc].
     Du kan vælge [Bcc], hvis [Systemindstillinger] → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Scanindstillinger] → [Scanindstillinger] → [Bcc-indstilling] er valgt, og hvis [Aktiver Bcc] er aktiveret.
   - I internetfaxfunktion vises skærmen for anmodning om modtagelsesrapport, hvis [Systemindstillinger] i "Indstillingsfunktion (administrator)" → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Internetfaxindstill.] → [Scanindstillinger] → [Send Indstillinger] er valgt, og hvis [I-Fax Modtag. Rapport Til/Fra Indstilling] er aktiveret. Hvis du ønsker at modtage en rapport, skal du trykke på tasten [Ja]. Hvis ikke, trykker du på tasten [Nej]. (Når Direkte SMTP anvendes, udføres ikke transmissionsbekræftelse.)

### Angivelse af en netværksmappe som en adresse

1. #### Tryk på tasten [Gennemse]

   - Tryk på tasten [Angivet sti til mappe]. Softwaretastaturet vises.
   - Kontakt din serveradministrator, hvis et brugernavn og en adgangskode er påkrævet, og indtast disse.

2. #### Tryk på tasten for den arbejdsgruppe, du ønsker at få adgang til

   - Tryk på , og indtast et nøgleord for at søge efter en arbejdsgruppe, server eller netværksmappe.
   - Der vises op til 100 arbejdsgrupper, 100 servere og 100 netværksmapper.
   - Tryk på for at vende tilbage til skærmen for trin 1.

3. #### Tryk på tasten for den server eller computer, du ønsker at få adgang til

   Hvis der vises en skærm, der beder dig om at indtaste brugernavn og adgangskode, skal du bede din serveradministrator om oplysningerne og indtaste det pågældende brugernavn og adgangskoden.

4. #### Tryk på tasten for netværksmappen

   Tryk på tasten [Enter], når indstillingerne er er valgt. Du vender retur til skærmen for trin 1. Tryk på tasten [Enter] igen for at acceptere destinationen.

Tilbage til toppen