# BRUG AF DIREKTE SMTP

## Oversigt

Maskinen understøtter Direkte SMTP, som gør, at du kan sende internetfaxer direkte inden for din virksomhed uden brug af en mailserver. Se følgende elementer vedrørende fremgangsmåden for lagring af Direkte SMTP-adresse i adressebogen.

- LAGRING AF ADRESSER VED DIREKTE INDTASTNING
- LAGRING AF ADRESSER GENNEM GLOBAL ADRESSESØGNING
- LAGRING AF ADRESSER FRA FAX- ELLER BILLEDAFSENDELSESLOG
- LAGRING AF GRUPPER

Hvis modtageren er optaget, eller der opstår en kommunikationsfejl, venter maskinen en kort tid og sender derefter automatisk igen.

### Hvis destinationen er optaget:

Hvis modtageren er optaget, vil maskinen vente kort tid, og derefter automatisk sende igen.

###### Sådan annulleres transmission:

Gør dette fra jobstatusskærmen.

- ANNULLERING AF IGANGVÆRENDE KOMMUNIKATION ELLER RESERVEREDE JOB

###### Sådan indstilles de intervaller, faxen gensendes med, samt antallet af gensendelsesforsøg:

Vælg [Systemindstillinger] → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Internetfaxindstillinger] → [Afsendelsesindstillinger] → [Ring op igen, hvis linjen er optaget] i "Indstillingsfunktion (administrator)".

### Når der opstår en kommunikationsfejl:

Hvis der opstår en kommunikationsfejl, eller den anden faxmaskine ikke svarer på opkaldet inden for et fastsat tidsrum, forsøges transmissionen automatisk gentaget efter et forudindstillet interval.

###### Sådan annulleres transmission:

Gør dette fra jobstatusskærmen.

- ANNULLERING AF IGANGVÆRENDE KOMMUNIKATION ELLER RESERVEREDE JOB

###### Sådan indstilles de intervaller, faxen gensendes med, samt antallet af gensendelsesforsøg:

Vælg [Systemindstillinger] → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Internetfaxindstillinger] → [Afsendelsesindstillinger] → [Genopkald ved kommunikationsfejl] i "Indstillingsfunktion (administrator)".
Til toppen