# AUTOMATISK MODTAGELSE

## Oversigt

Modtagelsestilstanden er som standard indstillet på "Automatisk modtagelse", hvor maskinen automatisk modtager og udskriver faxmeddelelser. Der lyder et bip, når modtagelsen stopper.

###### Sådan ilægges originalen

Husk at sørge for, at det nødvendige papir er lagt i maskinens papirbakker, så den kan udskrive de faxmeddelelser, der modtages. Det er ikke nødvendigt at ilægge A4-papir (8-1/2" × 11") og B5-papir (5-1/2" × 8-1/2") i både lodret og vandret retning. Forskelle i retningen justeres automatisk, når faxmeddelelser modtages.
Hvis der modtages en fax, som er mindre end A4 (8-1/2" × 11"), vil udskrivningspapirets størrelse variere alt efter den retning (lodret eller vandret), som afsenderen har placeret sin original i.

###### Sådan kontrolleres faxmodtagelsestilstanden

Du kan få vist den aktuelle faxmodtagelsestilstand i systemområdet øverst på skærmen.

- Hvis hukommelsestransmission bruges, er det muligt at reservere en transmission, selvom en fax er ved at blive modtaget.
  - AFSENDELSE AF FAXMEDDELELSER
- Hvis et udskriftsjob med for eksempel kopifunktionen eller printerfunktionen allerede er udført, udskrives det første reserverede job inden de modtagne data.
- Faxmeddelelser, der er modtaget, udskrives ikke, hvis maskinen ikke kan udskrive på grund af en fejltilstand, for eksempel mangel på papir eller toner eller fejlindført papir. Faxmeddelelserne udskrives automatisk, når fejltilstanden er afhjulpet. Læg papir i og tryk på tasten [OK] på berøringspanelet, hvis der ikke er mere papir.

Hvis et skærmbillede med indtastning af adgangskode vises:
Der er registreret en adgangskode, som skal bruges til at udskrive de modtagne faxdata. Den modtagne fax udskrives, når den rigtige adgangskode er indtastet. Kontakt din administrator for information om adgangskoden.

- UDSKRIVNING AF EN ADGANGSKODEBESKYTTET FAX(TILBAGEHOLDELSESINDSTILLING FOR MODTAGET DATA-UDSKRIFT)

###### Sådan skiftes der mellem automatisk modtagelse og manuel modtagelse:

Vælg [Systemindstillinger] → [Indstillinger for modtagelse/videresendelse] → [Faxindstillinger] → [Modtagelsesindstillinger] i "Indstillingstilstand".
Til toppen