# BEGRÆNSNING AF POLLINGADGANG (INDSTILLING AF POLLINGSIKKERHED)

## Oversigt

Herunder forklares "Indstilling af pollingsikkerhed", en funktion, der begrænser andre maskiner, der kan bruge pollinghukommelse.
Når en maskine anmoder om en faxtransmission, kan du kun tillade maskinen at bruge pollinghukommelse, hvis dens programmerede afsenderfaxnummer stemmer overens med et faxnummer, der er lagret i din maskine som et pollingadgangskodenummer.
For at bruge denne funktion skal du først gemme pollingadgangskodenumre (afsenderfaxnumre, der er programmeret i den anden maskine) i "Indstillingsfunktion" for maskinen, og derefter aktivere indstillingen af pollingsikkerhed.
Indstillingen af pollingsikkerhed kan indstilles for op til 10 andre maskiner.

###### Sådan indstilles pollingsikkerheden:

Vælg [Systemindstillinger] → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Faxindstillinger] → [Polling] → [Indstilling af pollingsikkerhed].
Til toppen