# KOMMUNIKATION MED F-KODE

## Oversigt

Denne funktion gør det muligt at kommunikere med en anden maskine, der understøtte F-kode.
Den giver mulighed for udveksling af fortrolige dokumenter (fortrolig kommunikation), hentning (polling) og distribution (pollinghukommelse) af information distribution af information til flere destinationer (rundsendingstransmission) med andre maskiner, der understøtter kommunikation med F-kode. En F-kode* angives i hvert kommunikationstilfælde, hvilket giver en højere grad af sikkerhed.

- En F-kode består af en subadresse og en adgangskode og kan højst bestå af 20 cifre.
- ITU-T er en organisation under De forenede Nationer, som fastlægger kommunikationsstandarder. Det er en afdeling under International Telecommunication Union (ITU), som koordinerer globale telekommunikationsnetværk og -tjenester.

* F-kode er en kommunikationsfunktion baseret på ITU-T's G3-standard.

### Sådan fungerer F-koder

En faxmeddelelse, der transmitteres med en F-kode, modtages i hukommelsesboksen til kommunikation med F-kode i den modtagende maskine angivet med F-koden (subadresse og adgangskode). Hvis F-koden ikke stemmer overens mellem afsender og modtager, modtages faxmeddelelsen ikke.
Produkterne fra andre producenter kan anvende andre udtryk for "subadresse" og "adgangskode". Se de udtryk der bruge af ITU-T, i nedenstående skema, hvis du har behov for at kontakte brugeren af en anden maskine vedrørende subadresser og adgangskoder.

Maskinen | ITU-T
--- | ---
| Pollinghukommelsesboks til F-kode | Fortrolig boks med F-kode | Rundsendingsfunktion med F-kode
Subadresse | SEP | SUB | SUB
Adgangskode | PWD | SID | SID

Til toppen