# TRANSMISSIONSANMODNING MED BRUG AF F-KODE

## Oversigt

Du kan sende et dokument til hukommelsesboksen med F-kode(Rundsending) på en anden maskine og derefter tvinge denne maskine til at rundsende dokumentet til flere destinationer.
Hvis du f.eks. skal sende et dokument til fjerne destination, kan du sende det til en maskine i nærheden af disse destination og derefter rundsende dokumentet fra denne maskine til alle destinationer. Denne proces kan reducere kommunikationsudgifterne. Det er mere økonomisk, hvis du sender dokumenter om natten i kombination med funktionen Timertransmission.

- ANGIVELSE AF KOMMUNIKATIONSTIDSPUNKT

- Kontroller først, af F-koden (subadressen og adgangskoden) er indstillet for hukommelsesboksen med F-kode på den anden maskine.
- Alle destinationsdata skal på forhånd være registreret i hukommelsesboksen med F-kode (rundsending) på den anden maskine.
- Transmission er mulig, også selvom destinationen ikke understøtter F-kode.
- Din maskine (relæværtsstation) debiteres for kommunikation til den anden maskine (relæstation). Kommunikationsafgifter for dokumentrundsending til alle maskiner debiteres den anden maskine (relæstation).
- Du kan om nødvendigt bruge denne funktion sammen med Rundsendingstransmission eller Timertransmission. Det er nyttigt at programmere en sådan transmission.

Når faxer, der videresendes med denne funktion, bliver udskrevet hos den modtager, som de er videresendt til, kan dato og tidspunkt for modtagelse ikke udskrives på faxerne. ("Modtag. dato- og tid.-stempel" er deaktiveret.)

###### Sådan oprettes hukommelsesbokse med F-kode:

Vælg [Systemindstillinger] → [Hukommelsesboks med F-kode] i "Indstillingsfunktion".

## Betjening

1. #### Læg originalen i

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

2. #### Angiv destinationsfaxnummeret

   1. (1) Indtast destinationslinjens nummer vha. de numeriske taster.
   2. (2) Tryk på tasten [Subadresse].
      Symbolet "/" indsættes.
   3. (3) Indtast subadressen vha. de numeriske taster.
   4. (4) Tryk på tasten [Adgangskode].
      Symbolet "/" indsættes.
   5. (5) Indtast adgangskoden vha. de numeriske taster.
   - Hvis subadressen og adgangskoden allerede er registreret, kan du også vælge en one-touch-tast.
   - Hvis adgangskoden udelades for destinationsmaskinens hukommelsesboks, kan du springe trin (4) og (5) over.

3. #### Tryk på tasten [Start] for at starte scanning af originalen

   Hvis du lagde originalsiderne i dokumentfeederbakken, scannes alle sider.
   Når du placerer originalen på glaspladen, scannes siderne enkeltvis.
   Tryk på tasten [Read-End], når du har scannet den sidste original.
   Der lyder et bip for at angive, at scanningen og transmissionen er afsluttet.
   Tryk på tasten [Forhåndsvis] for at se et eksempel på det udskrevne billede, før det sendes. Når du har scannet en original ved at trykke på tasten [Forhåndsvis], skal du trykke på tasten [Ekstra scanning] for at scanne den næste original. Tryk på tasten [Start] for at begynde at sende et billede.
   Se "KONTROL AF DET UDSKREVNE BILLEDE FØR TRANSMISSION" for at få flere oplysninger.

Til toppen