# INDSÆTNING AF SKILLEARK MELLEM OVERHEADFILM (OVERHEAD-SKILLEARK)

## Oversigt

Når der kopieres på overheadfilm, kan det forekomme, at arkene klæber sammen på grund af statisk elektricitet.
Funktionen Overhead-skilleark kan bruges til at tilføje et ark papir mellem hvert overhead-ark, hvilket gør håndteringen af overheadfilm lettere.
Det er også muligt at kopiere på skillearkene.

- Ved 2-sidet kopiering kan man kun anvende funktionen "2-sidet til 1-sidet".
- Transparenter kan lægges i den manuelle feeder, bakke 4 og bakkerne med stor kapacitet.

Antallet af kopier kan ikke vælges i denne tilstand.

## Betjening

1. #### Læg transparenten i den manuelle feeder, bakke 4 eller bakkerne med stor kapacitet

   Når den manuelle feeder anvendes, skal papiret placeres med udskrivningssiden nedad.
   - MANUEL FEEDER
   - BAKKE 3/4
   - BAKKER MED STOR KAPACITET

2. #### Vælg bakke

   - INDSTILLING AF PAPIRBAKKE

3. #### Læg en original i og tryk på tasten [Forhåndsvis]

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

4. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på [Overheadskilleark]

5. #### Tryk på tasten [On]

   Afkryds feltet [Fremstil også kopi på skilleark] med , hvis du laver en kopi på skilleark.
   Tryk på tasten og [Tilbage] lige efter hinanden, når indstillingerne er valgt.

   ###### Sådan annulleres indstilling af overheadskilleark:

   Tryk på tasten [Fra].

6. #### Kontrollér eksempelbilledet på eksempelskærmen

   ###### Sådan annulleres alle indstillinger:

   Tryk på tasten [CA].

7. #### Tryk på tasten [Start farve] eller [Start S/H] for at starte kopiering.

Til toppen