# INDSTILLINGER FOR PAPIRBAKKE

Disse indstillinger angiver den automatiske bakkeskiftefunktion samt papirtype og -størrelse for hver papirbakke.

### Automatisk bakkeskift

Når en bakke løber tør for papir under udskrivning, bestemmer denne indstilling, om en anden bakke med den samme papirstørrelse og papirtype skal vælges automatisk, og om udskrivning skal fortsætte.

### Indstillinger for hver bakke

Disse indstillinger angiver papirtypen, papirstørrelsen og de funktioner, der er tilladt for hver papirbakke.
Når der trykkes på et bakkenavn, vises bakkeregistreringsskærmen.

###### Liste over opsætningselementer

Element | Beskrivelse
--- | ---
Type | Vælg en papirtype, der skal lægges i bakken. De papirtyper, der kan vælges, varierer for hver papirbakke. Du kan finde flere oplysninger i "Bakkeindstillinger". Se "Papirtyperegistrering" for at indstille en brugerdefineret type.
Størrelse | Vælg papirstørrelsen på listen. De papirstørrelser, der kan vælges, varierer alt efter bakken. De størrelser, der kan vælges, kan også være begrænset af den papirtype, der er valgt ovenfor. Du kan finde flere oplysninger i "Bakkeindstillinger". Hvis den ønskede størrelse ikke er vist på listen, skal du vælge [Direkte indtastning] og indtaste størrelsen direkte (kun for den manuelle feeder). Du kan finde flere oplysninger i "Bakkeindstillinger".
Fødning af godkendt job | Vælg de funktioner, der kan bruges. Hvis der er en funktion, du ikke ønsker skal bruges med den valgte bakke, skal du deaktivere funktionen. Når "Type" er en anden end almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir eller en brugerdefineret type, kan [Fax] og [Internetfax] ikke vælges.

- Hvis den papirstørrelse, der er angivet her, er forskellig fra den papirstørrelse, der ligger i bakken, kan der opstå problemer eller papirstop ved udskrivning.
  Se "FØR BRUG AF MASKINEN" for at ændre papirstørrelsen i en bakke.
- Papiregenskaber, som f.eks. "Fastsat papirside", indstilles automatisk, når papirtypen vælges. Papirbakkeegenskaberne kan ikke ændres på denne skærm.
- Hvis du har valgt [Systemindstillinger] → [Enhedskontrol] → [Deaktivering af bakkeindstillinger] i "Indstillingsfunktion (administrator), kan du ikke konfigurere bakkeindstillingerne (undtagen for den manuelle feeder).

###### Bakkeindstillinger

Papirbakke | Papirtype | Størrelse
--- | --- | ---
Bakke 1 | Almindelig, Fortrykt, Genbrugspapir, Brevpapir, Forhullet, Farvet, Brugertype | A4, B5, letter (8-1/2" × 11")
Bakke 2 | A4, letter (8-1/2" × 11")
Bakke 3 | Almindeligt, fortrykt, genbrugspapir, brevpapir, forhullet, farvet, kraftigt papir 1*1, kraftigt papir 2*1, brugertype | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Auto-Inch (12" × 18"(A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), A4W (9 × 12"), 8K, 16K, 16KR
Bakke 4 | Almindeligt, fortrykt, genbrugspapir, brevpapir, forhullet, farvet, kraftigt papir 1*1, kraftigt papir 2*1, præget, brugertype | Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Auto-Inch (12" × 18"(A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R), størrelsesindtastning-AB, størrelsesindtastning-inch, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4W (9" × 12"), 8K, 16K, 16KR
Etiket | Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), størrelsesindtastning-AB, størrelsesindtastning-inch
Transparent | Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), størrelsesindtastning-AB, størrelsesindtastning-inch
Fanepapir | Auto-AB (A4), Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11"))
Bakke 5 (når MX-LC12 er installeret) | Almindeligt, fortrykt, genbrugspapir, brevpapir, forhullet, farvet, kraftigt papir 1*1, kraftigt papir 2*1 | Standardindstillinger
Bakke 5 (når MX-LCX3 N er installeret) | A3, B4, A4, A4R, B5, A3W (12" × 18"), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R)
Bakke 5 (når MX-LC13 er installeret) | Almindeligt, fortrykt, genbrugspapir, brevpapir, forhullet, farvet, kraftigt papir 1*1, kraftigt papir 2*1, kraftigt papir 3*1, kraftigt papir 4*1, tyndt papir, blankt papir, præget, brugertype | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-12" × 13")), Auto-Inch (A3W(12" × 18"), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Invoice R (5-1/2" × 8-1/2R), Executive R (7-1/4" × 10-1/2"R)), størrelsesindtastning-AB, størrelsesindtastning-inch, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR
Etiket | Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), størrelsesindtastning-AB, størrelsesindtastning-inch
Transparent | Samme som for bakke 4
Fanepapir | Samme som for bakke 4
Bakke 6 (når MX-LC13 er installeret) | Almindeligt, fortrykt, genbrugspapir, brevpapir, forhullet, farvet, kraftigt papir 1*1, kraftigt papir 2*1, kraftigt papir 3*1, kraftigt papir 4*1, tyndt papir, fanepapir, transparent, blankt papir, mærkater, præget, brugertype | Samme som for bakke 5 (når MX-LC13 er installeret).
Manuel feeder (på maskinen) | Almindeligt, fortrykt, genbrugspapir, brevpapir, forhullet, farvet, kraftigt papir 1*1, kraftigt papir 2*1, kraftigt papir 3*1, kraftigt papir 4*1, blankt papir, præget, brugertype | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 11" × 17”, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13" ), 8-1/2" × 11", 216 mm × 330 mm*2, 216 mm × 340 mm*2, 216 mm × 343 mm*2, Auto-Inch (Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Invoice R (5-1/2" × 8-1/2R), Executive R (7-1/4" × 10-1/2"R), A3, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), B4, A4, B5, 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2), størrelsesindtastning-AB, størrelsesindtastning-inch, A4W (9" × 12"), 8K, 16K, 16KR
Kuvert | Com-10, Monarch, DL, C5
Transparent | Samme som for bakke 4
Fanepapir | Samme som for bakke 4
Etiket | Samme som for bakke 4
Manuel feeder (når MX-LC13 er installeret) | Almindeligt, fortrykt, genbrugspapir, brevpapir, forhullet, farvet, kraftigt papir 1*1, kraftigt papir 2*1, tyndt papir, transparent, brugertype | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13" ), 216 mm × 330 mm*2, 216 mm × 340 mm*2, 216 mm × 343 mm*2), Auto-Inch (12" × 18"(A3W), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Invoice R (5-1/2" × 8-1/2R), Executive R(7-1/4" × 10-1/2"R), 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2), størrelsesindtastning-AB, størrelsesindtastning-inch, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR
Kuvert | Chokei-3, Yokei-4, Kaku-2
Transparent | Samme som for bakke 4
Fanepapir | Samme som for bakke 4
Inserter (øverste) | Almindeligt, fortrykt, genbrugspapir, brevpapir, forhullet, farvet, kraftigt papir 1*1, kraftigt papir 2*1, brugertype | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4W(9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 330 mm*2, 216 mm × 340 mm*2, 216 mm × 343 mm*2) Auto-Inch (12" × 18"(A3W), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Invoice R (5-1/2" × 8-1/2R), Executive R (7-1/4" × 10-1/2"R), A3, B4, A4, 9" × 12"(A4W), 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2) størrelsesindtastning-AB, størrelsesindtastning-inch, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR
Inserter (nederste)

*1 Kraftigt papir 1: 106 g/m2 til 176 g/m2 (28 lbs. til 46 lbs.)
Kraftigt papir 2: 177 g/m2 til 220 g/m2 (47 lbs. til 58 lbs.)
Kraftigt papir 3: 221 g/m2 til 256 g/m2 (59 lbs. til 68 lbs.)
Kraftigt papir 4: 257 g/m2 til 300 g/m2 (69 lbs. til 79 lbs.)
*2 Den størrelse, der automatisk registreres, indstilles i "Vælg lignende størrelser for autodetekt" på skærmen for indstillinger for bypass-bakke (se nedenfor).

### Vælg lignende størrelser for autodetekt

"Vælg lignende størrelser for autodetekt" anvendes til at vælge den papirstørrelse, der automatisk registreres fra lignende størrelser under automatisk registrering af papirstørrelse.
Når en papirstørrelse vælges, registreres alle papirstørrelser som den valgte.

Bakke | Auto-AB | Auto-Inch
--- | --- | ---
Bakke 5 eller 6 (når bakker med stor kapacitet er installeret) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2") | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm)
Manuel feeder (på maskinen) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2") | Legal (8-1/2" × 14"), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm)
Manuel feeder (når bakkerne med stor kapacitet er installeret) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4R | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R
Inserter (øverste) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4R | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R

## Registrering af skræddersyet størrelse (Bypass)

Hvis du ofte bruger en papirstørrelse i den manuelle feeder, som ikke er standard, kan du registrere papirstørrelsen på forhånd.
Ved at registrere papirstørrelsen spares du for besværet med at angive størrelsen, hver gang du skal bruge den.
Der kan registreres op til tre papirstørrelser.
Tryk på tasten ([Brugerdef. 1] til [Brugerdef. 7]), hvor du vil registrere eller ændre en papirstørrelse, hvorefter registreringsskærmen vises.
Vælg, om du vil indtaste størrelsen i mm ("Størrelsesindtastning-AB") eller tommer ("Størrelsesindtastning-inch"), og angiv derefter papirets X- og Y-mål.

###### Liste over opsætningselementer

Tomme-valg | Papirbakkens placering | Indstillingsområde
--- | --- | ---
Størrelsesindtastning-AB | Installeret i maskinen | X-akseretning: 140 mm til 1200 mm Y-akseretning: 90 mm til 320 mm
Bakke med stor kapacitet | X-akseretning: 140 mm til 1200 mm Y-akseretning: 100 mm til 320 mm
Størrelsesindtastning-inch | Installeret i maskinen | X-akseretning: 5-1/2" til 47-1/4" Y-akseretning: 4" til 12-1/2"
Bakke med stor kapacitet | X-akseretning: 5-1/2" til 47-1/4" Y-akseretning: 4" til 12-1/2"

Til toppen