# INDSTILLINGSFUNKTIONSLISTE FOR FAXFUNKTIONER

## Oversigt

Herunder angives indstillingsfunktionen for fax- og fabriksstandardindstillinger.
Afhængigt af maskinens specifikationer og installerede perifere enheder er det muligt, at nogle indstillinger ikke kan bruges.
U: Almindelig bruger; A: Systemadministrator/Administrator

Element | Fabriksstandardindstilling | B | A
--- | --- | --- | ---
| SYSTEMINDSTILLINGER
| Ja | Ja
| Hukommelsesboks med F-kode
| - | Ja | Ja
| FAX DATA MODTAG / VIDERESEND - FAXFUNKTIONER
| Ja | Ja
| Faxindstillinger
| Ja | Ja
| Modtagelsesindstillinger
| AUTOMATISK MODTAGELSE | Ja | Ja
| Udskriv flere sæt
| Deaktiver | Ja | Ja
| Hæftning *1
| Deaktiver | Ja | Ja
| Foldning *2
| Deaktiver | Ja | Ja
| Videresend modtagne data
| - | Ja | Ja
| INDSTILLINGER FOR BILLEDAFSENDELSE > FAXFUNKTIONER
| Nej | Ja
| Faxindstillinger
| Nej | Ja
| Standardindstillinger for fax
| Nej | Ja
| Indstilling af opkaldsmetode *3
| Tone | Nej | Ja
| Automatisk "Wake Up"-udskrivning
| Aktiver | Nej | Ja
| Indstilling af pausetid
| Varierer afhængigt af maskinkonfigurationen | Nej | Ja
| FAXDESTINATION BEKR. TILSTAND
| Deaktiver | Nej | Ja
| Højttalerindstillinger
| Nej | Ja
| Ringevolumen
| Volumen:5 | Nej | Ja
| Linjeovervågning
| Volumen:5 | Nej | Ja
| Signal for fuldført modtagelse af fax
| Volumen: 5; Tonemønster : 3 Tidsindstilling af lyd for transmission færdig: 3 sek. | Nej | Ja
| Signal for fuldført afsendelse af fax
| Volumen: 5; Tonemønster : 3 Tidsindstilling af lyd for transmission færdig: 3 sek. | Nej | Ja
| Fejlsignal ved faxkommunikation
| Volumen: 5; Tonemønster : 3 Tidsindstilling af lyd for transmission færdig: Hver 0,3 sek. | Nej | Ja
| Indstilling af fjernmodtagelsesnummer
| 5 | Nej | Ja
| Originalprint på transaktionsrapport
| Udskriv kun fejlrapport | Nej | Ja
| Indstilling af udskriftsvalg ved transmissionsrapport
| Nej | Ja
| Enkelt afsendelse
| Udskriv kun fejlrapport | Nej | Ja
| Rundsending
| Udskriv alle rapporter | Nej | Ja
| Modtager
| Rapport Ikke Udskrevet | Nej | Ja
| Fortrolig modtagelse
| Udskriv Infoside | Nej | Ja
| Indstilling af udskriftsvalg ved aktivitetsrapport
| Nej | Ja
| Automatisk udskrivning ved fuld hukommelse
| Deaktiver | Nej | Ja
| Udskriv dagligt på bestemt tidspunkt
| Deaktiver | Nej | Ja
| ECM
| Aktiver | Nej | Ja
| Digital Subscriber-netværk
| Deaktiver | Nej | Ja
| Registrering af særlig ringetone *3
| Fra | Nej | Ja
| PBX-indstilling *3
| Ja | Ja
| Indstillinger for faxafsendelse
| Nej | Ja
| Indst. af afs. m. autom. red.
| Aktiver | Nej | Ja
| Indstilling af drejet afsendelse
| Aktiveret alle | Nej | Ja
| Online-afsendelse
| Aktiver | Nej | Ja
| Udskrivning af sidetal hos modtager
| Aktiver | Nej | Ja
| Ændring af afsender-/destinationsnavn
| Faxnr. | Nej | Ja
| Indstilling af dato/eget nummer print position
| Uden for originalbilledet | Nej | Ja
| Ring op igen, hvis linjen er optaget
| Se "Landedifferentieringstabel" | Nej | Ja
| Genopkald ved kommunikationsfejl
| Se "Landedifferentieringstabel" | Nej | Ja
| Deaktiver faxrundsending
| Deaktiver | Nej | Ja
| Modtagelsesindstillinger
| Nej | Ja
| Antal opkald i automatisk modtagelse"
| 2 gange | Nej | Ja
| Skift fra manuel til automatisk modtagelse *3
| Deaktiver | Ja | Ja
| Indstilling af duplexmodtagelse
| Deaktiver | Nej | Ja
| Indstil. af modtagelse med automatisk reduktion
| Aktiver | Nej | Ja
| Indstilling af udskriftstype
| Vælg automatisk størrelse | Nej | Ja
| Indstil telefonnummeret til datavideresendelse
| - | Nej | Ja
| Letter-format modtaget, reduceret udskrift *3
| Deaktiver | Ja | Ja
| Modtag.-dato og -tid., stempel
| Deaktiver | Nej | Ja
| A3 modtaget reduceret *3
| Deaktiver | Nej | Ja
| Fax-outputindstillinger
| Varierer afhængigt af maskinkonfigurationen | Nej | Ja
| Foldestørrelsesindstilling
| A4R, Letter R: Deaktiver Andre: Aktiver | Nej | Ja
| Indstilling af Tillad/Afvis nr.
| Nej | Ja
| Indstilling af Tillad/Afvis nr.
| Alle ugyldige | Nej | Ja
| Faxpollingsikkerhed
| Nej | Ja
| Indstil faxpollingsikkerhed
| Aktiver | Nej | Ja

*1 Når der er installeret en ryg-finisher
*2 Når der er installeret en foldeenhed
*3 Denne funktion er ikke tilgængelig i alle lande og områder.
Til toppen