# MULIGHED FORBEKRÆFTELSE AF ADRESSEN FØR TRANSMISSION

## Oversigt

I denne funktion vises et skærmbillede med bekræftelse af destinationen, inden en fax sendes, for at forhindre afsendelse til en forkert adresse ved en fejl.
Proceduren med bekræftelse varierer afhængigt af den metode, der er brugt til valg af destination. (Bekræftelse af faxdestination)
Hvis "Bekræftelse af faxdestination" er aktiveret, kan der ikke sendes fax med højtalerfunktionen. Det er dog muligt at sende faxen gennem en ekstern telefonlinje.

######

###### Sådan vises meddelelsen om bekræftelse af destinationen inden transmission af en fax:

Vælg i "Indstillingstilstand (administrator)" [Systemindstillinger] → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Faxindstillinger] → [Standardindstillinger] → [Bekræftelse af faxdestination].

## Betjening

### Destination angivet med one-touch-tast/søgenummer/global adressesøgning

Tryk på tasten [Start] for at få vist alle destinationer. Kontrollér, at destinationerne er korrekte og tryk på tasten [Send bekræftelse], inden du begynder at scanne originalen.
Vælg destination igen, hvis den ikke er korrekt.

- Du kan vælge flere one-touch-taster til kontakter eller grupper med faxdestinationer.
- Inden du trykker på tasten [Send bekræftelse], kan du ændre scanningsindstillinger eller andre indstillinger. Tryk på og rediger indstillingerne.

### Destination angivet med taltasterne

Tryk på tasten [Start] for at få vist bekræftelsesmeddelelsen.
Tryk på [OK], indtast destinationen igen ved hjælp af taltasterne og tryk på tasten [Indtast adresse].
Hvis den genindtastede destination er korrekt, accepteres den.
Tryk på tasten [Start] igen for at få vist alle destinationer. Kontrollér, at destinationerne er korrekte og tryk på tasten [Send bekræftelse], inden du begynder at scanne originalen. Indtast den rigtige destination, hvis den ikke er korrekt.

- Der vises en meddelelse, hvis den genindtastede destination ikke er korrekt. Tryk på [OK] og indtast destination igen. Hvis der tre gange indtastes forkert adresse til bekræftelse, annulleres alle tidligere indstillinger, og du kommer tilbage til det første skærmbillede.
- Du kan bruge taltasterne til at indtaste faxnumre serielt. Tryk i det tilfælde på for at indtaste det faxnummer, der skal tilføjes.
- Hvis der er angivet underadresse, adgangskode og pause, skal disse indtastes under bekræftelse.
- Inden du trykker på tasten [Send bekræftelse], kan du ændre scanningsindstillinger eller andre indstillinger. Tryk på og rediger indstillingerne.

### Hvis der er sendt en fax igen, som er valgt fra de nyligt sendte adresser

Der vises en bekræftelse baseret på den metode, der er brugt til at vælge destination ved den foregående transmission.
Til toppen