# FAXTRANSMISSIONSRÆKKEFØLGE

Skift fra startskærmen eller hver funktion til faxfunktion og følg denne fremgangsmåde.

- VALG AF FAXFUNKTION

## Betjening

1. #### Læg originalen i

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

2. #### Angiv destinationsmaskinen

   Brug de numeriske taster til at indtaste destinationsnummeret direkte eller søg og hent adressebogen eller nummeret.

   - ENTERING A DESTINATION NUMBER USING THE NUMERIC KEYS
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA ADRESSEBOGEN
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION VHA. SØGENUMMERET
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOG
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA TRANSMISSIONLOG

3. #### Konfigurer scanningsindstillingerne

   Vælg originalens scanningsstørrelse, belysning, opløsning osv.

   - AUTOMATISK SCANNING AF BEGGE SIDER AF EN ORIGINAL
   - ANGIVELSE AF ORIGINAL SCANNINGSSTØRRELSE I PAPIRSTØRRELSE
   - ANGIVELSE AF DEN ORIGINALE SCANNINGSSTØRRELSE VED HJÆLP AF TALVÆRDIER
   - ANGIVELSE AF BILLEDETS AFSENDELSESSTØRRELSE
   - ANGIVELSE AF SCANNEBELYSNING
   - ANGIVELSE AF SCANNEBILLEDKVALITET
   - SENDING A LARGE NUMBER OF PAGES
   - SCANNING AF ORIGINALER I FORSKELLIG STØRRELSE
   - SCANNING AF TYNDE ORIGINALER
   - KONTROL AF ANTALLET AF SCANNEDE ORIGINALARK

4. #### Vælg Andet

   Konfigurer øvrige funktioner udover scanningsindstillinger, for eksempel afsendelse af to sider som en enkelt side.

   - SKÆRMBILLEDET "ANDET"

5. #### Send originalen

   Tryk på tasten [Start].
   - Du kan kontrollere det forhåndsvist billede ved at trykke på tasten [Forhåndsvis], inden du trykker på [Start]. Når du har scannet en original ved at trykke på tasten [Preview], skal du trykke på tasten [Ekstra scanning] for at scanne den næste original.
   - Hvis du trykker på tasten [Fil] eller [Hurtig fil] på handlingspanelet, inden faxtransmissionen starter, kan du gemme den scannede original som data.
     - LAGRING AF EN SCANNET ORIGINALS DATA
     - LAGRING AF EN SCANNET ORIGINALS DATA
   - Følg nedenstående procedure for at sende en fax, hvis du har lagt originalen på glaspladen.
     - Ved normal afsendelse af en fax (transmission fra hukommelsen)
       Gentag trinene for placering og scanning af originalerne det samme antal gange, som der er originaler. Tryk på tasten [Read-End], når alle originaler er scannet. Når du har scannet en original ved at trykke på tasten [Preview], skal du trykke på tasten [Ekstra scanning] for at scanne den næste original. Tryk derefter på [Start] for at sende originalen.)
     - Ved afsendelse af en fax i direkte transmission
       Flersidede originaler kan ikke scannes til direkte transmission. Tryk på tasten [Start] for at starte transmissionen.

Til toppen