# JUSTERING FARVE AF EN KOPIS FARVE (FARVEBALANCE)

## Oversigt

Denne funktion justerer farven i et farvekopibillede.
Funktionen inddeler hver af farverne gul, magenta, cyan og sort i otte gradueringer og justerer hver graduerings tæthed. Alle otte gradueringer kan justeres én gang.
Farvebalance skal angives, før originalen scannes.

###### Sådan ændres indstillingen for standardfarvebalance:

Vælg [Systemindstillinger] → [Kopifunktionsindstillinger] → [Farvejustering] → [Initial farvebalanceindstilling] i "Indstillingstilstand (administrator)".

## Betjening

1. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på [Farvebalance]

2. #### Tryk på fanen med den farve, du vil justere

3. #### Tryk på eller skub skyderen for at justere farvebalancen

   Afkryds feltet [Angiv i et batch] med og tryk på skyderen.
   Tryk på fanen for hver farve efter behov, og gentag dette trin.

   Indstilling af farvebalance

   - Sådan stilles den aktuelle farvebalance tilbage til standardindstillingen
     Tryk på tasten [Nulstil størrelse].
   - Sådan stilles alle farvebalancer tilbage til standardindstillingerne
     Tryk på tasten [Annuller alle]. Værdierne af alle otte gradueringer returneres til standardværdierne for farvebalance.
     Standardfarvebalancen indstilles ved at vælge [Systemindstillinger] i "Indstillingstilstand (administrator)" → [Kopifunktionsindstillinger] → [Farvejustering] → [Initial farvebalanceindstilling].

4. #### Læg en original i og tryk på tasten [Forhåndsvis]

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

5. #### Tryk på tasten [Start farve] for at starte kopieringen

   ###### Sådan laves to eller flere sæt kopier:

   Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.

Til toppen