# KONTROL AF BILLEDET FØR UDSKRIVNING

## Oversigt

Du kan kontrollere billedet af modtagne data på berøringspanelet før udskrivning.

- Afhængigt af de modtagne datas størrelse vises en del af kontrolbilledet på berøringspanelet muligvis ikke.
- Listen over modtagne data kan også blive vist på jobstatusskærmen, som vises, når du trykker på jobstatusvisningen.
  De modtagne data kan videresendes, slettes eller gemmes fra listen over modtagne data.
  - MANUEL VIDERESENDELSE AF MODTAGNE DATA
  - GEM MODTAGNE DATA

###### Sådan kontrolleres modtagne data før udskrivning:

Vælg [Systemindstillinger] → [Driftsindstillinger] → [Indstilling af forhåndsvisning] i "Indstillingsfunktion (administrator)", og aktiver [Indst.for check af modt.billed data].

### Resterende kapacitet i faxhukommelsen

Hvis de modtagne faxdata ikke udskrives eller slettes, bliver faxhukommelsen fuld, og maskinen vil ikke kunne modtage nogen faxmeddelelser. Du bør udskrive de modtagne data snarest muligt, så de fjernes fra faxhukommelsen.
Du kan få vist den resterende kapacitet i faxhukommelsen på det første skærmbillede i faxfunktionen.

## Betjening

Når data modtages, vises øverst på skærmen.

1. #### Vælg fanen [Event-information] i Systeminformation, og tryk på tasten [Kontroller faxmodtagelsesbillede]

   De modtagne data opstilles.

   Du kan også få vist listen med modtagne data ved at trykke på jobstatusdisplayet og derefter trykke på tasten [Kontroller modtagne data] på handlingspanelet på jobstatusskærmen.

2. #### Tryk på tasten for de modtagne data, du ønsker at kontrollere, og tryk på tasten [Billedkontrol] på handlingspanelet

   Viser det modtagne databillede.

   - Tryk på for at få vist en liste over modtagne data. Listevisningen eller miniaturevisningen kan ændres afhængig af indstillingsfunktion.
   - Tryk på tasten [Slet] på handlingspanelet for at slette et modtaget billede.
   - Tryk på tasten [Videresend til anden destination] for at overføre det valgte modtagne billede.
     - MANUEL VIDERESENDELSE AF MODTAGNE DATA
   - Tryk på tasten [Fil] for at gemme det valgte billede.
     - GEM MODTAGNE DATA
   - Tryk på tasten [Gem til Uønsket fax] for at lagre afsenderens faxnummer som et nummer til "Indstilling af Tillad/Afvis nr." og tryk på tasten [Gem] i den viste bekræftelsesmeddelelse.
     Vælg et afsenderfaxnummer som et nummer til "Indstilling af Tillad/Afvis nr." ved at vælge [Systemindstillinger] → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Faxindstillinger] → [Modtagelsesindstillinger] → [Indstilling af Tillad/Afvis nr.] i "Indstillingstilstand (administrator)".

3. #### Tryk på det billede, du vil udskrive, og tryk på tasten [Udskriv] på handlingspanelet

   Maskinen starter udskrivningen af billedet.

   - [Vælg alle]: Vælger alle viste billeder.
   - [Frigiv alle sider]: Annullerer alle billeder, der er valgt i "Vælg alle".
   - /: Brug disse taster til at forstørre eller reducere et billede.
   - /: Roterer billedet mod eller med uret.
   - Et eksempelbillede er et billede til berøringspanelet. Det er forskelligt fra det faktiske udskriftsresultat.
   - Tryk på tasten [Slet angivet område] for at slette et uønsket område i billedet. Angiv det billedområde, du vil slette, på skærmen Slet angivet område.
   - Tryk på tasten [Videresend til anden adresse] for at videresende det valgte billede.
     - MANUEL VIDERESENDELSE AF MODTAGNE DATA
   - Tryk på tasten [Fil] for at gemme det modtagne billede.
     - GEM MODTAGNE DATA

Til toppen