# ØVERSTE DEL

Dette afsnit beskriver navne og funktioner på de forskellige dele på maskinens øverste del.
Tryk på navnet for at vist detaljerne for det.

×
Papirindføringsvalse
Denne valse drejer, så originalen automatisk indføres.
×
Låge til dokumentfeeder
Åbn denne låge for at fjerne fejlindført papir eller for at rengøre papirindføringsvalsen.
×
Originalstyr
Juster disse styr til bredden af originalen for at sikre, at originalen scannes korrekt.
-AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
×
Dokumentfeeder
Læg originalen i denne bakke. 1-sidede originaler skal lægges med forsiden opad.
-AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
×
Originaludkastbakke
Originalen sendes ud i denne bakke efter scanning.
×
Scanningsområde
Originaler, der lægges i dokumentfeederen, scannes her.
-SCANNINGSOMRÅDE
×
Følor til Originalstørrelse
Denne enhed registrerer størrelsen på en original, der er lagt på glaspladen.
-GLASPLADE
×
Dokumentglasplade
Bøger eller andre tykke originaler, der skal scannes og ikke kan indføres i den automatiske dokumentfeeder, kan lægges på denne plade.
-GLASPLADE
Til toppen