# FAX DATA MODTAG / VIDERESEND - FAXFUNKTIONER

## Faxdata modtag/videresend

Dette afsnit forklarer indstillingerne for faxmodtagelse og videresending.

### Faxindstillinger

Element | Beskrivelse
--- | ---
Modtagelsesindstillinger | Indstil faxmodtagelsesmetoden. Automatisk modtagelse: Når et opkald indgår, ringer maskinen og starter derefter automatisk faxmodtagelse. Manuel modtagelse: Anvendes, når en eksisterende lokaltelefon er sluttet til maskinen. Du kan besvare et telefonopkald først, og derefter modtage en fax ved manuel betjening.
Udskriv flere sæt | Angiv, om der skal udskrives to eller flere kopier af modtagne faxmeddelelser. Antallet af kopier kan indstilles i "Fax Output-indstillinger."
Hæftning | Angiv, om der skal udføres hæftning (kun når en finisher er installeret). Der kan indstilles en hæftemåde i "Fax Output-indstillinger."
Foldning | Angiv, om papiret skal foldes (kun når foldeenheden er installeret).
Videresend modtagne data | Hvis maskinen ikke kan udskrive, fordi den er løbet tør for papir eller toner, kan modtagne faxer videresendes til en anden tidligere lagret faxmaskine.

- Hvis ""Tilbageholdelsesindstilling for Modtaget Data-udskrift"" er aktiveret, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode. Indtast den korrekte adgangskode med de numeriske taster.
- Hvis nogle af siderne af en fax, der videresendes, blev udskrevet vellykket, er det kun de sider, der ikke blev udskrevet, der vil blive videresendt.
- En videresendt faxmeddelelse bliver et faxtransmissionsjob. Hvis transmission ikke finder sted, fordi transmissionen blev annulleret, eller der opstod en fejl, bliver faxmeddelelsen liggende i hukommelsen, til den kan udskrives.
- Alle modtagne faxmeddelelser videresendes. Bemærk, at modtagne data, der gemmes i den fortrolige hukommelsesboks med F-kode, videresendes ikke.
- Se "Indstil telefonnummer til videresendelse af data" i Indstillingsfunktion vedrørende registrering af destinationsnummer.

Hvis der ikke er videresendelsesdata, eller hvis destinationen ikke er registreret, videresendes ingen data.
Til toppen