# FAXDATA MODTAG/VIDERESEND

Indstil faxmodtagelse og videresendelse.

### Internetfaxindstillinger

Disse indstillinger kan konfigureres, når udvidelsessættet til internetfax er installeret.

###### Liste over opsætningselementer

Element | Beskrivelse
--- | ---
Modtage start | Tryk på denne tast for straks at oprette forbindelse til din mailserver (POP3-server) fra maskinen og kontrollere, om du har modtaget nogen internetfaxer. Hvis du har modtaget internetfaxer, hentes og udskrives de.
Manuel modtagelsestast på startskærm | Dette viser tasten [I-fax manuel modtagelse] på basisskærmen af Internetfaxfunktion.
Videresend modtagne data | Hvis maskinen ikke kan udskrive, fordi den er løbet tør for papir eller toner, kan modtagne faxer videresendes til en anden internetfaxmaskine.

- Se "FAXDATA MODTAG/VIDERESEND - FAXFUNKTIONER" for en forklaring af indstillinger, der er relateret til faxfunktionen.
- For at aktivere <span class="key_name">[Modtage start]</span> skal POP3-serverindstillingerne være konfigureret. Se "Internetfaxindstillinger" i "Indstillingsfunktion".
- Se "Indtast adresse for datavideresending" i "Indstillingsfunktion" for at registrere en videresendelsesadresse.
- Hvis videresendelse ikke lykkes, fordi transmissionen blev annulleret, eller der opstod en kommunikationsfejl, sættes de faxer, der skulle videresendes, tilbage i udskriftskøen på maskinen.
- Hvis de første sider af en fax blev udskrevet, er det kun de sider, der ikke blev udskrevet, der vil blive videresendt.
- Hvis du vælger [Systemindstillinger] i "Indstillingsfunktion (administrator)" → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Driftsindstillinger] → [Standardindstillinger], og hvis "Tilbageholdelsesindstilling for modtaget data-udskrift" er aktiveret, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode. Indtast den korrekte adgangskode med de numeriske taster.

Videresendelse er ikke mulig, hvis der ikke er modtaget nogen faxer, eller hvis der ikke er noget videresendelsesnummer programmeret.

###### Annuller videresendelse

Tryk på jobstatusdisplayet, og annuller faxvideresendelse på samme måde som ved et transmissionsjob.
Til toppen