# NÅR EN KOMMUNIKATIONSFEJL OPSTÅR

## Oversigt

Hvis der opstår en kommunikationsfejl, eller den anden faxmaskine ikke svarer på opkaldet inden for et fastsat tidsrum, forsøges transmissionen automatisk gentaget efter et forudindstillet interval. Denne funktion virker kun sammen med transmission fra hukommelsen. (Genopkald ved kommunikationsfejl på modtagers maskine)
I direkte transmissionstilstand vil der ikke blive forsøgt at sende igen

###### Sådan annulleres transmission:

Dette gøres fra jobstatusskærmen.

- ANNULLERING AF FAXER, DER SENDES, SÅVEL SOM RESERVEREDE FAXER

###### For at indstille antallet af genopkaldsforsøg og intervallet mellem forsøgene, når en transmission ikke lykkes på grund af en fejl:

Vælg i "Indstillingstilstand (administrator)" [Systemindstillinger] → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Faxindstillinger] → [Afsendelsesindstillinger] → [Genopkald ved kommunikationsfejl].
Til toppen