# BRUG AF GLASPLADEN TIL AFSENDELSE AF EN FAX I HUKOMMELSESTRANSMISSIONSFUNKTION

## Oversigt

Lagring af scannede originaler i maskinens hukommelse, inden de sendes, kaldes for "hukommelsestransmission".
Dette afsnit forklarer, hvordan originalen, der er lagt på glaspladen, scannes, og hvordan data sendes med hukommelsestransmissionsfunktionen.

- Hvis et faxjob er i gang, når transmissionsproceduren skal udføres, sendes faxen, når det i gangværende job er udført.
- Hvis hukommelsen bliver fuld under scanningen af originalerne, vises en meddelelse, og transmissionen annulleres.

Placer ikke genstande under originalstørrelsesføleren, der sidder ved glaspladens bageste kant. Hvis der lukkes for den automatiske dokumentfeeder, mens der er en genstand under den, kan det beskadige originalstørrelsesfølerens plade og forhindre korrekt registrering af dokumentstørrelsen.
Se "ØVERSTE DEL" vedrørende placeringen af originalstørrelsesføleren.

## Betjening

1. #### Placering af originaler på glaspladen

   - GLASPLADE

2. #### Angiv destinationsfaxnummeret

   - ENTERING A DESTINATION NUMBER USING THE NUMERIC KEYS
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA ADRESSEBOGEN
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION VHA. SØGENUMMERET
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOG
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA TRANSMISSIONLOG

3. #### Tryk på tasten [Start] for at starte scanning af originalen

   Gentag trinene med placering og scanning af originalen, hvis du skal faxe en original med flere sider.
   Om nødvendigt kan du bruge tasten [Funkt. kontrol] til at ændre belysningen, opløsningen, scanningsstørrelsen og afsendelsesstørrelsen for hver originalside, der scannes. Når "2-i-1" eller "Kortformat" er valgt i "Andet", er det dog kun belysning, der kan ændres ved scanning af en originalside med lige nummer.

4. #### Tryk på tasten [Read-End]

   En bippelyd udsendes.
   Åbn den automatiske dokumentfeeder og fjern originalen.

   Når scanningen er færdig, vises meddelelsen "Jobbet er gemt" og jobkontrolnummeret. Dette nummer registreres i transaktionsrapporten og aktivitetsrapporten for billedafsendelse og kan anvendes til kontrol af faxjob.
   - UDSKRIVNING AF AKTIVITETSRAPPORTER FOR BILLEDAFSENDELSE

   ###### Sådan annulleres transmission:

   Tryk på tasten [CA] for at standse jobbet, inden du trykker på tasten [Read-End].

Til toppen