# SCANNING AF TYNDE ORIGINALER(LANGSOM SCANNING)

## Oversigt

Anvend denne funktion, når du ønsker at scanne tynde originaler vha. den automatiske dokumentfeeder. Den er med til at forhindre, at tynde originaler giver fremføringsfejl.

Når Langsom scanning er valgt, er 2-sidet scanning ikke mulig.

## Betjening

1. #### Placering af originaler i den automatiske dokumentfeeder

   Juster originalstyret langsomt.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER

   Hvis originalerne indføres med for stor kraft, kan de folde og blive fejlindført.

2. #### Angiv destinationen

   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA ADRESSEBOGEN
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION VHA. SØGENUMMERET
   - MANUEL INDTASTNING AF EN DESTINATION
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOG
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA TRANSMISSIONSLOGGEN

3. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på [Langsom scanning]

   Der vises en markering på ikonet.
   Tryk på tasten [Tilbage], når indstillingerne er valgt.

   Hvis du har valgt tilstanden Internetfax, så tryk på tasten [Langsom scanning] til venstre på det første skærmbillede.

   ###### Sådan annulleres langsom scanning:

   Tryk på tasten [Langsom scanning] for at fjerne markeringen.

4. #### Tryk på tasten [Start] for at starte scanning af originalen

   Der lyder et bip for at angive, at scanningen og transmissionen er afsluttet.
   Tryk på tasten [Preview] for at se et eksempel på det udskrevne billede, før en fax sendes. Når du har scannet en original ved at trykke på tasten [Forhåndsvis], skal du trykke på tasten [Ekstra scanning] for at scanne den næste original. Tryk på tasten [Start] for at begynde at sende et billede.
   Se "KONTROL AF DET UDSKREVNE BILLEDE FØR TRANSMISSION" for at få flere oplysninger. Indstillinger for denne funktion kan dog ikke ændres på eksempelskærmen.

Til toppen