# GENSENDELSE TIL MISLYKKEDE RUNDSENDINGSDESTINATIONER

Resultatet for en udført rundsending kan kontrolleres på jobstatusskærmen. Hvis transmissionen til en destination er mislykkedes, kan du sende til samme destination igen.

## Betjening

1. #### Tryk på jobstatusdisplayet, og tryk på fanen [Scan] eller [Internetfax]

2. #### Tryk på tasten [Færdiggør]

3. #### Når du har trykket på tasten for den afsluttede rundsendingstransmission, skal du trykke på tasten [Kontroller detaljer for valgt job] på handlingspanelet

   Detaljerne for jobbet vises.

   - "Rundsending xxxx" vises som adressen på rundsendingsjobtasten. Jobkontrolnummeret, der blev vist på berøringspanelet, da scanningen sluttede, vises i "xxxx".
   - Hvis rundsendingstransmissionen indeholder destinationer i andre funktioner, vises den samme rundsendingstast i hver af disse funktioner.

4. #### Når du har trykket på fanen [Ikke udført], skal du trykke på tasten [Send til alle adr. igen, hvor afs. mislykkedes] på handlingspanelet

   Maskinen begynder et gensende billedet til de destinationer, som rundsendingstransmissionen ikke gik igennem til.

   De trin, der følger, når der er trykket på tasten [Send til alle adr. igen, hvor afs. mislykkedes], varierer, afhængig af om funktionen Dokumentarkivering anvendes.

   - ###### Ved brug af dokumentarkivering:

     Når du indtaster den mislykkede destination, vender du tilbage til dokumentarkiveringens gensendelsesskærm.
     Udfør fremgangsmåden for gensend dokumentarkivering. (Der er ingen grund til at scanne originalen igen.)

   - ###### Når dokumentarkivering ikke bruges:

     Når du indtaster den mislykkede destination, vender du tilbage til det første skærmbillede. Placer originalen, og udført trinene for rundsendingstransmissionen.

Til toppen