# E-MAIL-ALARM OG -STATUS

## Statusmeddelelse

Vælger indstillinger for funktionen for standard-e-mail-status eller avanceret e-mail-status.
Funktionen for e-mail-status kan sende maskinens statusoplysninger til den gemte adresse med jævne mellemrum.

### "Standard"-fanen

Indstiller e-mail status-adresseliste 1, e-mail status-adresseliste 2 og e-mail status forhandleradresseliste separat.

Element | Beskrivelse
--- | ---
E-mail-adresse | Indtast destinations-e-mail-adressen til transmission af maskinstatusoplysninger. Når du indtaster flere adresser, skal de adskilles med semikolon (;) eller komma (,).
Send nu | Når du trykker på denne, sendes statusmeddelelsen til destinationen for e-mail-adresselisten.
Send efter plan 1 | Hvis markeret som sendes en e-mail gentagne gange i henhold til den forudindstillede plan.
Send efter plan 2 | Hvis markeret som sendes en e-mail gentagne gange i henhold til den forudindstillede plan.
Skema | Vælg et skema til afsendelse af e-mail.

### "Avanceret"-fanen

Element | Beskrivelse
--- | ---
Tovejsstatusmeddelelse | Tovejsstatusmeddelelse kan aktiveres.
POP3-server | Indtast IP-adressen eller værtsnavnet for POP3-serveren.
Portnummer | Indtast portnummeret for POP3-serveren. Standardindstillingen er port 110.
POP-godkendelse | Godkendelsesprotokollen (inkl. APOP) bruges til godkendelse til POP3-serveren.
Brugernavn | Indtast brugernavnet. Den særlige brugerkonto er påkrævet ved tovejstransmission af e-mail-status.
Adgangskode | Indtast kodeordet. For at ændre adgangskoden skal du indstille [Skift kodeord] til .
Kontroller interval | Indtast pollinginterval for POP3-serveren. Standardindstillingen er fem minutter.
Aktivér SSL | Hvis er valgt, er POP over SSL-kommunikation eller POP over TLS-kommunikation efter STLS-kommando aktiveret. Dette kræver, at serveren understøtter POP over SSL-kommunikation eller STLS-kommandoen. For at tillade SSL-kommunikation skal du indstille "Portnummer" til portnummeret for POP over SSL-kommunikationen. For at tillade POP over TLS-kommunikation skal du indstille "Portnummer" til det samme portnummer, som der bruges til normal POP3-kommunikation.
Forbindelsestest | Tryk på tasten [Udfør] for at teste forbindelsen til POP3-serveren.

## Alarmmeddelelse

Vælger indstillinger for e-mail-advarsels-funktionen.
E-mail-alarm-funktionen kan rapportere problemer med maskinen til administratoren eller forhandleren via e-mail.
Indstiller e-mail status-adresseliste 1, e-mail status-adresseliste 2 og e-mail status forhandleradresseliste separat.

###### E-mail-adresse

Indtast destinations-e-mail-adressen til transmission af advarselsmeddelelse. Du kan indtaste flere adresser ved at adskille dem med semikolon eller kolon.
Eksempel: aaa@abc.jp;bbb@xyz.com
Til toppen