# OPRETTELSE AF HUKOMMELSESBOKSE I MASKINEN TIL KOMMUNIKATION MED F-KODE

## Oversigt

Før kommunikation med F-kode kan startes, skal der oprettes en speciel hukommelsesboks i "Indstillingsfunktion".
Indstil boksnavn og F-kode (subadresse og adgangskode) i hver hukommelsesboks, og gem dem.
Når du har oprette en hukommelsesboks, skal du underrette den anden part om hukommelsesboksens subadresse og adgangskode til kommunikation med F-kode.

###### Sådan oprettes hukommelsesbokse med F-kode:

Vælg [Systemindstillinger] → [Hukommelsesboks med F-kode] i "Indstillingsfunktion".

###### Følgende funktioner kræver hukommelsesbokse i maskinen.

Der skal oprettes hukommelsesbokse med F-kode i maskinen, for at følgende kommunikationsfunktioner med F-kode kan bruges.

- Fortrolig modtagelse med F-kode
- Pollinghukommelse med F-kode
- Rundsendingstransmission med F-kode

###### Følgende funktioner kræver hukommelsesbokse i den modtagende maskinen.

Den anden maskine skal have hukommelsesbokse for at kunne bruge følgende kommunikationsfunktioner med F-kode.

- Fortrolig kommunikation med F-kode
- Pollingmodtagelse med F-kode
- Transmissionsanmodning med F-kode

Til toppen