# MODTAGELSE AF EN FAXMEDDELELSE EFTER BESVARELSE AF ET OPKALD PÅ LOKALTELEFONEN

## Oversigt

Du kan besvare et opkald først, og derefter modtage en fax på maskinen.
Hvis du har en impulstelefonlinje, skal du ændre telefonen til tonesignalopkald.

- ###### Sådan modtages en faxmeddelelse efter besvarelse af et opkald på lokaltelefonen:

  Vælg [Systemindstillinger] → [Faxdata modtag/videresend] → [Faxindstillinger] i "Indstillingsfunktion, og indstil [Modtagelsesindstillinger] til [Manuel modtagelse].

- ###### Sådan ændres telefonnummeret for faxmodtagelse:

  Vælg [Systemindstillinger] → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Faxindstillinger] → [Standardindstillinger] → [Indstilling af fjernmodtagelsesnummer] i "Indstillingsfunktion (administrator)".

## Betjening

1. #### Besvar opkaldet, når telefonen ringer

2. #### Skift af maskinen til faxmodtagelse

   Tast [5], [*] og [*] på den eksterne telefon.

   Hvis du har ændret faxnummeret, skal du taste det, og trykke på [*] [*].

3. #### Læg telefonrøret på

   Der lyder et bip, når modtagelsen stopper.

   Hvis lokaltelefonens rør stadig er taget af, når faxmodtagelsen slutter, lyder der et alarmsignal, og der vises en meddelelse på berøringspanelet. Alarmen stopper, og meddelelsen forsvinder, når røret lægges på.

Til toppen