# ÅBNING AF LAGREDE FAXINDSTILLINGER(ÅBN PROGRAM)

## Oversigt

Denne funktion gemmer forskellige indstillinger kollektivt som ét program. Det gemte program kan nemt hentes.
Hvis man for eksempel antager, at dokumenter i samme størrelse A4 (8-1/2" × 11") distribueres til afdelinger i forskellige lande én gang om måneden.

- De samme dokumenter sendes med fax til hver afdeling
- For at spare på papiret faxes to dokumentsider som en enkelt side.
- Urenheder ved kanterne bliver fjernet før transmission

Når et jobprogram ikke er gemt | Når et jobprogram er gemt
--- | ---
Indtast faxnummeret til hver afdeling. Vælg 2-i-1. Vælg slet . Tryk på tasten [Start]. | Åbn det registrerede program. Tryk på tasten [Start].
Denne metode kræver flere indstillinger og tager tid. Den kan desuden medføre indstillingsfejl. | Denne metode kræver ikke flere indstillinger og tager ingen tid. Du kan også sende en fax uden at få indstillingsfejl.

- Indstillingerne i et gemt program bliver bevaret, også efter at programmet har været brugt til transmission. Du kan gentage brugen af de samme indstillinger for transmission.
- Følgende indhold kan ikke gemmes i programmer:
  - Tryk på tasten [Højttaler], Brugerdef.str., Kortformat, Sideflytning og uspecificeret sletning under preview, Metadataindtastning, Afsendelsesindstillinger og Vælg eget navn
- Der kan gemmes op til 48 programmer.
- Der kan lagres op til 500 destinationer i et program.
- Et program, hvor subadresse og adgangskode er angivet som en destination med F-kode, registrerer alle subadresser og adgangskoder.

###### Sådan gemmes et program:

Tryk på tasten [Programregistrering], der vises på handlingspanelet, når du er på en hvilken som helst tilstandsskærm.

- LAGRING AF ET PROGRAM

## Betjening

1. #### Læg originalen i

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen i henhold til funktionen, der er gemt i programmet.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

2. #### Tryk på tasten [Åbn program] på handlingspanelet

3. #### Tryk på tasten for det program, du vil hente

   De lagrede indstillinger for programmet anvendes.

4. #### Konfigurer yderligere indstillinger efter behov

   Visse indstillinger kan ikke tilføjes afhængigt af indholdet af det hentede program.

5. #### Tryk på tasten [Start] for at starte scanning af originalen

   Hvis du lagde originalsiderne i dokumentfeederbakken, scannes alle sider.
   Når du placerer originalen på glaspladen, scannes siderne enkeltvis.
   Tryk på tasten [Read-End], når du har scannet den sidste original.
   Der lyder et bip for at angive, at scanningen og transmissionen er afsluttet.
   Tryk på tasten [Preview] for at se et eksempel på det udskrevne billede, før det sendes. Når du har scannet en original ved at trykke på tasten [Preview], skal du trykke på tasten [Ekstra scanning] for at scanne den næste original. Tryk på tasten [Start] for at begynde at sende et billede.
   Se "KONTROL AF DET UDSKREVNE BILLEDE FØR TRANSMISSION" for at få flere oplysninger.

Til toppen