# MASKINENS INDRE

Dette afsnit beskriver navne og funktioner på de forskellige dele indvendigt i maskinen.
Tryk på navnet for at vist detaljerne for det.

×
Tonerpatron
Denne patron indeholder toner. Når en patron løber tør for toner, skal patronens farve udskiftes.
-TONERPATRON
×
Fikseringsenhed
Her tilføres varme til at brænde det overførte billede fast på papiret.
Fikseringsenheden er meget varm. Pas på ikke at brænde dig, når du fjerner et fejlindført ark.
×
Overførselsbælte
Dette bælte tager billedet, der er dannet med toner fra den fotoledende enhed, og fører det over på papir.
Transportbæltet må ikke berøres eller beskadiges.
Det kan forårsage fejl i billedet.
×
Højre låge
Åbn denne låge for at fjerne fejlindført papir.
×
Låge til vendebakke
Denne enhed bruges til at vende papiret ved 2-sidet udskrivning. Åbn denne låge for at fjerne en papirfejlindføring.
×
Hovedafbryder
Brug denn afbryder, når der skal tændes for maskinen.
Når du anvender fax- eller internet-fax-funktionerne, skal denne afbryder altid stå i positionen "".
-TÆND/SLUK AF MASKINEN OG GENSTART AF MASKINEN
×
Resttonerbeholder
Denne beholder indsamler overskydende toner, der produceres under udskrivning.
-SPILDTONERBEHOLDER
En servicetekniker indsamler udskiftede spildtonerbeholdere.
×
Åbning af højre sidelåge
For at fjerne fejlindført papir skal du trække i denne arm og holde den oppe, så højre låge åbnes.
Til toppen