# START AF EN TRANSMISSION PÅ ET ANGIVET TIDSPUNKT (TIMER)

## Oversigt

Du kan angive et tidspunkt, hvor en transmission eller rundsendingstransmission automatisk vil finde sted.
Denne funktion er praktisk, hvis du ønsker at udføre bestilte transmissioner, rundsendingstransmissioner eller andre transmissioner, når du er fraværende eller om natten eller på andre tidspunkter, når telefontaksterne er lave.

- Hvis der er andre transmissioner i gang, når den angiven tid oprinder, begynder timertransmissionen, når denne transmission er afsluttet.
- Indstillinger, der er valgt til en timertransmission (belysning, opløsning og andre funktioner), bliver automatisk slettet, efter at transmissionen er afsluttet. (Men hvis dokumentarkiveringsfunktionen bliver brugt, gemmes det scannede originalbillede og indstillingerne på den integrerede harddisk.)
- Hvis et job, der er planlagt til timertransmission, prioriteres på jobstatusskærmen, annulleres timeren. Transmissionen begynder så snart, det job, som er i gang, er afsluttet.
  - AFSENDELSE AF EN FAXMEDDELELSE MED PRIORITET, SELVOM DEN ER SCANNET SENERE
- Tidspunktet kan angives i op til en uge i forvejen.
- Andre handlinger kan udføres efter indstilling af en timertransmission.
- Du kan slette en timertransmission på jobstatusskærmen.

- Når der er indstillet en timertransmission, skal hovedafbryderen blive stående på "". Transmissionen finder ikke sted, hvis status er "" på det angivne tidspunkt.
- Når der udføres en timertransmission, skal du scanne originalen over i hukommelsen, når du indstiller transmissionen. Du kan ikke efterlade dokumentet i dokumentfeederbakken eller på glaspladen, og så få det scannet på det reserverede tidspunkt for transmissionen.
- Der kan gemmes op til 100 timertransmissioner på en gang.

## Betjening

1. #### Læg originalen i

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

2. #### Angiv destinationen

   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA ADRESSEBOGEN
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION VHA. SØGENUMMERET
   - MANUEL INDTASTNING AF EN DESTINATION
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOG
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA TRANSMISSIONSLOGGEN

3. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på tasten [Timer]

4. #### Tryk på tasten [Til]

   Indstillingen viser den aktuelle tid. Hvis tidspunktet er et andet, skal du rette det i indstillingsfunktionen, før du starter et job.

   ###### For at indstille dato og tid på maskinen:

   Vælg [Systemindstillinger] → [Standardindstillinger] → [Indstil ur] i "Indstillingsfunktion".
   Hvis [Deaktivering af justering af ur] er aktiveret, kan dato og klokkeslæt ikke ændres. Vælg da [Systemindstillinger] i "Indstillingsfunktion (administrator)", og vælg [Driftsindstillinger] for at deaktivere indstillingen [Deaktivering af justering af ur].

5. #### Angiv en dato, og angiv derefter klokkeslættet (timer og minutter) i 24-timers format

   Tryk på tasten og [Tilbage] lige efter hinanden, når indstillingerne er valgt.
   Tryk på de områder, der viser hhv. time og minut, og indtast værdierne med de numeriske taster. Eller tryk på for at indtaste størrelsen.

   ###### Sådan annulleres timertransmissionsindstillingen:

   Tryk på tasten [Fra].

6. #### Tryk på tasten [Start] for at starte scanning af originalen

   Hvis du lagde originalsiderne i dokumentfeederbakken, scannes alle sider.
   Når du placerer originalen på glaspladen, scannes siderne enkeltvis.
   Tryk på tasten [Read-End], når du har scannet den sidste original.
   Der lyder et bip for at angive, at scanningen er færdig, og maskinen venter på transmission.
   Tryk på tasten [Forhåndsvis] for at se et eksempel på det udskrevne billede, før det sendes. Når du har scannet en original ved at trykke på tasten [Forhåndsvis], skal du trykke på tasten [Ekstra scanning] for at scanne den næste original. Tryk på tasten [Start], når du har kontrolleret eksempelbilledet.
   Se "KONTROL AF DET UDSKREVNE BILLEDE FØR TRANSMISSION" for at få flere oplysninger.
   Originalen scannes ind i hukommelsen. Originalen kan ikke scannes på et angivet tidspunkt.

Til toppen