# VIDERESENDELSE AF DE MODTAGNE DATA TIL EN NETVÆRKSADRESSE

## Oversigt

Hvis ikke maskinen kan udskrive pga., at den er løbet tør for papir eller toner, videresendes modtagne faxmeddelelser til en anden tidligere registreret internetfaxadresse (inklusive direkte SMTP).

- Videresendelse er ikke mulig, hvis der ikke er modtaget nogen faxer, eller hvis der ikke er noget videresendelsesnummer programmeret.
- Hvis nogle af siderne af en fax, der videresendes, blev udskrevet vellykket, er det kun de sider, der ikke blev udskrevet, der vil blive videresendt.
- Hvis videresendelse ikke lykkes, fordi transmissionen blev annulleret, eller der opstod en kommunikationsfejl, sættes de faxer, der skulle videresendes, tilbage i udskriftskøen på maskinen.

###### Sådan gemmes modtageren:

Vælg [Systemindstillinger] → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Internetfaxindstillinger] → [Modtagelsesindstillinger] → [Indstil I-Fax adresse for datavideresending] i "Indstillingsfunktion (administrator)".

## Betjening

1. #### Tryk på tasten [Indstillinger] på Hjemmeskærm

2. #### Vælg [Systemindstillinger], og tryk på tasten [Faxdata modtag/videresend]

3. #### Tryk på tasten [Execute] i "Videresend modtagne data" i "Internetfaxindstillinger" for at starte datavideresendelse

   Hvis der vises en skærm til indtastning af adgangskode, er "Tilbageholdelsesindstilling for modtaget dataudskrift" blevet aktiveret. Indtast adgangskoden ved brug af taltasterne for at begynde videresendelse.
   - UDSKRIVNING AF EN ADGANGSKODEBESKYTTET FAX(TILBAGEHOLDELSESINDSTILLING FOR MODTAGET DATA-UDSKRIFT)

Til toppen