# SCANNING AF ORIGINALER I FORSKELLIGE STØRRELSER(ORIGINAL M. BLANDET STØRRELSE)

## Oversigt

Med denne funktion sendes originaler af forskellige størrelser samtidigt.
Når originalerne scannes, registrerer maskinen automatisk de enkelte originalers størrelse.
Denne funktion kan kun anvendes med følgende kombinationer af størrelser:

- A3 og B4, A3 og B5, B4 og A4 og A4 og B5
- A4R og B5, B4 og A4R, B4 og A5 og B5 og A5
- 11" × 17" og 8-1/2" × 14", 11" × 17" og 8-1/2" × 13", 11" × 17" og 5-1/2" × 8-1/2"

- Når Original m. blandet størrelse er valgt, kan en original scanningsstørrelse ikke angives.
- Efter den originale scanningsstørrelse er valgt, kan Original med blandet størrelse ikke angives.
- Roter kan ikke bruges, når Original m. blandet størrelse er aktiveret.
- Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis [Systemindstillinger] → [Enhedskontrol] → [Indstilling af originalstørrelseføler] er indstillet til "AB-3" i "Indstillingsfunktion (administrator)".

## Betjening

1. #### Placering af originaler i den automatiske dokumentfeeder

   Læg originalerne i med hjørnerne rettet ind i det øverste venstre hjørne i dokumentfeederbakken.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER

2. #### Indtast destinationsfaxnummeret

   - ENTERING A DESTINATION NUMBER USING THE NUMERIC KEYS
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA ADRESSEBOGEN
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION VHA. SØGENUMMERET
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOG
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA TRANSMISSIONLOG

3. #### Tryk på tasten [Original m. blandet størrelse]

   Der vises en markering på ikonet.

   Indstil "Original" til "Auto" for originaler med blandet størrelse.

   ###### Sådan annulleres indstillingen Original m. blandet størrelse:

   Tryk på tasten [Original m. blandet størrelse] for at fjerne markeringen.

4. #### Tryk på tasten [Start] for at starte scanning af originalen

   Tryk på tasten [Preview] for at se et eksempel på det udskrevne billede, før det sendes. Når du har scannet en original ved at trykke på tasten [Preview], skal du trykke på tasten [Ekstra scanning] for at scanne den næste original. Tryk på tasten [Start] for at begynde at sende et billede.
   Se "KONTROL AF DET UDSKREVNE BILLEDE FØR TRANSMISSION" for at få flere oplysninger. Indstillinger for denne funktion kan dog ikke ændres på eksempelskærmen.

Til toppen