# ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA TRANSMISSIONSLOGGEN

## Oversigt

Vælg en destination fra destinationsloggen.
De seneste 50 adresser vises for destinationsfaxnumre og destinationer i Billedsending.

- Når en destination for retransmission vælges på skærmen for transmissionslog, vælges funktionen for den valgte destination automatisk.
- Følgende adressetyper bliver ikke gemt til forsendelse igen.
  - One-touch-tast til en kontakt eller gruppe, hvor der er gemt flere destinationer
  - Rundsendingsadresser
  - Destinationer transmitteret vha. et program
- Brugernavne og adgangskoder for andre destinationer end dem, der er gemt i netværksmappen, gemmes af sikkerhedsmæssige årsager ikke. Hvis en skærm vises, der anmoder dig om at indtaste sådanne oplysninger, indtast oplysningerne igen.
- Adresserne, der vises i transmissionsloggen, kan gemmes i en adressebog. Adresser fra FTP-/Desktop-transmission kan dog ikke gemmes fra maskinen.

## Betjening

1. #### Tryk på tasten [Vælg blandt adresser, der for nylig er sendt til] på handlingspanelet

2. #### Tryk på destinationstasten

   Hvis en skærm, der anmoder om, at du indtaster brugernavn og adgangskode, skal du indtaste oplysningerne.

   Når du vælger destinationen og trykker på tasten [Ny registrering i adressebogen] eller [Yderligere registrering i adressebogen], kan destinationen gemmes i adressebogen.

   ###### Sådan annulleres indstillingen gensend:

   Tryk på tasten [Ryd] for at fjerne markeringen.

Til toppen