# GODKENDELSESSTEMPEL-PATRON

## Oversigt

Når godkendelsesstemplet er blevet lyst, skal patronen udskiftes.
Hvis en stempelenhed (AR-SU1) er installeret på den automatiske dokumentfeeder, udskiftes "Godkendelsesstempel-patron AR-SV1 (2 stk. medfølger)".

## Betjening

1. #### Åbn den automatiske dokumentfeeder

2. #### Tag dokumentbagpladen af den automatiske dokumentfeeder

   Afmonter pladen forsigtigt. Læg den afmonterede plade med monteringssiden opad på glaspladen.

3. #### Tag fat i fligen på godkendelsesstempelenheden og træk enheden ud

4. #### Fjern godkendelsesstempelpatronen (A)

5. #### Sæt en ny patron i

6. #### Skub godkendelsesstempelenheden på plads igen

   Skub stempelenheden ind, indtil den klikker på plads.

7. #### Juster dokumentbagpladens øverste venstre hjørne, så det passer med bageste venstre (ved markeringens spids ) på glaspladen.

8. #### Luk den automatiske dokumentfeeder

   Dokumentbagpladen på glaspladen er fastgjort til den automatiske dokumentfeeder.

9. #### Kontrollér, at dokumentbagpladen er korrekt fastgjort på den automatiske dokumentfeeder og luk derefter dokumentfeederen

   Fjern dokumentbagpladen, hvis den ikke er fastgjort korrekt, og sæt den derefter rigtigt i igen.

Til toppen