# LAGRING AF EN SCANNET ORIGINALS DATA (HURTIG FIL)

## Oversigt

Hvis du angiver Hurtig fil for faxtransmission, gemmes de scannede originaldata som en fil i hurtigfilmmappen. Når du indlæser den gemte fil igen ved behov, kan du sende den igen uden at forberede originalen.
Når en fil gemmes med Hurtig fil, navngives bruger og fil automatisk som følger.
Brugernavn: Bruger ukendt
Filnavn: Funktion_dag-måned-år_time-minut-sekund
(Eksempel: FAX_04042011_112030)
Hvis brugergodkendelse anvendes vælges det godkendte brugernavn automatisk. Hvis data gemmes med indstillingen Hurtig fil, kan du kun ændre filnavn og placering.

###### Sådan slettes alle filer i Hurtigfilmappe med undtagelse af beskyttede filer:

Vælg [Systemindstillinger] → [Dokumentarkiveringsindstillinger] → [Slet alle hurtigfiler] i "Indstillingstilstand (administrator)". Konfigurer indstillingerne efter behov for at slette alle filer, når maskinen tændes.

## Betjening

1. #### Læg originalen i

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

2. #### Indtast destinationsfaxnummeret

   - ENTERING A DESTINATION NUMBER USING THE NUMERIC KEYS
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA ADRESSEBOGEN
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION VHA. SØGENUMMERET
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOG
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA TRANSMISSIONSLOGGEN

3. #### Tryk på tasten [Andet], og tryk på tasten [Hurtig fil]

   Når du markerer meddelelsen på skærmen og trykker på [OK], er ikonet markeret.
   Du kan også indstille funktionen Hurtig fil ved at trykke på tasten [Hurtig fil] på handlingspanelet.

   ###### Sådan annulleres indstillingen Hurtig fil:

   Tryk på tasten [Hurtig fil] for at fjerne markeringen.
   Tryk på tasten [Tilbage], når indstillingerne er valgt.

4. #### Tryk på tasten [Start] for at starte scanning af originalen

   Hvis du lagde originalsiderne i dokumentfeederbakken, scannes alle sider.
   Når du placerer originalen på glaspladen, scannes siderne enkeltvis.
   Tryk på tasten [Read-End], når du har scannet den sidste original.
   Der lyder et bip for at angive, at scanningen og transmissionen er afsluttet.
   Tryk på tasten [Forhåndsvis] for at se et eksempel på det udskrevne billede, før det sendes. Når du har scannet en original ved at trykke på tasten [Forhåndsvis], skal du trykke på tasten [Ekstra scanning] for at scanne den næste original. Tryk på tasten [Start] for at begynde at sende et billede.
   Se "KONTROL AF DET UDSKREVNE BILLEDE FØR TRANSMISSION" for at få flere oplysninger.

Til toppen