# BAKKE 1/2

## Oversigt

Der kan maksimalt lægges 1.200 ark A4-papir (8-1/2" × 11") i bakke 1.
Der kan maksimalt lægges 800 ark A4-papir i bakke 2.
Hvis du har ilagt en anden papirtype eller en anden papirstørrelse end der var ilagt tidligere, skal du huske at kontrollere indstillingerne i "Indstillingstilstand". En forkert indstilling kan medføre udskrivningsfejl, udskrivning på en forkert størrelse papir eller type eller fejlindføring af papiret.

###### Sådan kontrolleres papirets type og størrelse:

Vælg [Systemindstillinger] → [Indstillinger for papirbakke] i "Indstillingstilstand".
Læg ikke tunge ting på bakken og tryk ikke ned på bakken.

## Betjening

1. #### Træk papirbakken ud

   Træk forsigtigt bakken ud, indtil den stopper.
   Hold fast i håndtaget, indtil låsen åbnes.

2. #### Løft indføringsvalsen og læg papiret i bakken

   Læg papiret i, så den side, der skal udskrives, vender opad. Stakken må ikke være højere end indikatorlinjen (maksimalt 1.200 ark i bakke 1 og maksimalt 800 ark i bakke 2).
   Luft papiret godt, før det lægges i. Hvis papiret ikke luftes, kan flere ark blive ført ind samtidig og resultere i fejlindføring.

3. #### Sænk indføringsvalsen og skub forsigtigt papirbakken ind i maskinen igen

   Skub bakken helt ind i maskinen.

Til toppen