# JUSTERING AF RØD/GRØN/BLÅ PÅ KOPIER(RGB)

## Oversigt

Denne funktion vælger en af de tre farvekomponenter R (rød), G (grøn) og B (blå) for at øge eller reducere den valgte farvetone.

RGB skal være angivet, før originalen scannes.

## Betjening

1. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på tasten [RGB-justering]

2. #### Tryk på fanen med den farve, du vil justere

3. #### Tryk på eller skub skyderen for at justere farven

   Tryk på tasten og [Tilbage] lige efter hinanden, når indstillingerne er valgt.

   Der kan kun justeres én farve. Hvis du justerer én farve og derefter justerer en anden farve, bliver justeringen af første farve annulleret.

   ###### Sådan annulleres justering af RGB:

   Tryk på tasten [Fra].

4. #### Læg en original i og tryk på tasten [Forhåndsvis]

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

5. #### Kontrollér eksempelbilledet på eksempelskærmen

   ###### Sådan annulleres alle indstillinger:

   Tryk på tasten [CA].

6. #### Tryk på tasten [Start farve] for at starte kopieringen

   ###### Sådan laves to eller flere sæt kopier:

   Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.

Til toppen