# POLLINGHUKOMMELSESTRANSMISSION MED F-KODE

## Oversigt

En original kan sendes fra hukommelsesboksen med F-kode (pollinghukommelse) i din maskine til en anden maskine, når brugeren af en anden maskine anmoder om det. Dokumentet sendes kun, når brugeren indtaster den korrekte F-kode (subadressen og adgangskode), der er indstillet på din maskine.
Du skal på forhånd scanne og gemme dokumenterne i hukommelsesboksen med F-kode.

- Hvis der stadig er et andet dokument i hukommelsesboksen (offentlig boks), indsættes et nyt scannet dokument efter det tidligere dokument.
- Når et dokument er sendt til destinationen, slettes det automatisk fra din maskine som fabriksstandard.

###### Sådan oprettes hukommelsesbokse med F-kode:

Vælg [Systemindstillinger] → [Hukommelsesboks med F-kode] i "Indstillingsfunktion".
Til toppen