# AFSENDELSE AF EN FAX I INTERNETFAXFUNKTION

## Oversigt

Transmitterer en fax i internetfaxfunktion. Denne fremgangsmåde kan også anvendes til at udføre en direkte transmission via Direkte SMTP.

- Hvis hukommelsen bliver fuld under scanningen af originalerne, vises en meddelelse, og scanningen standser.
- Den angivne tekst kan indsættes automatisk efter brødteksten i en e-mail som en sidefod.

Hvis en standardadresse er konfigureret med brug af "Indstillingsfunktion (administrator)" → [Systemindstillinger] → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Scanindstillinger] → [Standardadresse] → [Standardadresseindstilling], kan funktionen ikke ændres, eller en destination kan ikke ændres eller tilføjes.
For at skifte til internetfaxfunktion skal du trykke på tasten [Fortryd] på berøringspanelet og derefter udføre transmissionsproceduren.

- ###### Sådan indstilles detaljerne for en sidefod i en e-mail:

- Vælg [Programindstillinger] → [Netværksscannerindstillinger] → [Administrationsindstillinger] → [Mail Sidefod Registrering] i "Indstillingsfunktion (administrator)". Indtast op til 900 tegn. (Den tilføjede tekst er ikke inkluderet i det maksimale antal tegn, der kan indtastes i e-mail-brødteksten).

- ###### Sådan angives det, om der skal føjes en sidefod til e-mailen:

- Vælg [Programindstillinger] → [Netværksscannerindstillinger] → [Administrationsindstillinger] → [Tilføj automatisk en sidefod til mailbrødtekst] i "Indstillingsfunktion (administrator)".

## Betjening

1. #### Læg originalen i

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE
   Originaler i størrelsen A4, B5R og A5R (8-1/2" × 11" og 5-1/2" × 8-1/2R) drejes 90 grader og sendes hhv. i retningerne A4R, B5 og A5 (8-1/2" × 11"R og 5-1/2" × 8-1/2).
   (Drejet afsendelse er ikke muligt ved originaler med størrelsen A4R, B5 eller A5 (8-1/2" × 11"R eller 5-1/2" × 8-1/2")).

   Placer originaler i A5-størrelse (5-1/2" × 8-1/2") i stående (lodret) retning.
   Hvis de placeres i liggende (vandret) retning, registreres en forkert størrelse.
   Hvis originalen er i A5R-størrelse (5-1/2" × 8-1/2"R), skal du indtaste originalstørrelsen manuelt.
   - ANGIVELSE AF ORIGINAL SCANNINGSSTØRRELSE I PAPIRSTØRRELSE
   Placer ikke genstande under originalstørrelsesføleren, der sidder ved glaspladens bageste kant. Hvis der lukkes for den automatiske dokumentfeeder, mens der er en genstand under den, kan det beskadige originalstørrelsesfølerens plade og forhindre korrekt registrering af dokumentstørrelsen.
   Se "ØVERSTE DEL" vedrørende placeringen af originalstørrelsesføleren.

2. #### Angiv destinationen

   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA ADRESSEBOGEN
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION VHA. SØGENUMMERET
   - MANUEL INDTASTNING AF EN DESTINATION
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOG
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA TRANSMISSIONSLOGGEN
   Ikonet vises på one-touch-taster, hvori internetfaxadresser er gemt.
   Tryk på [Andet], og tryk på en indtastningsboks for at ændre [Emne], [Filnavn] eller [Brødtekst].
   - ÆNDRING AF EMNE, FILNAVN OG BRØDTEKST

3. #### Tryk på tasten [Original], og tryk på tasten "Billedretning" med den samme retning som det originale billede

   Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .

   - Du kan ændre belysning, opløsning, filformat, farvetilstand og andre indstillinger. Se følgende.
   - - AUTOMATISK SCANNING AF BEGGE SIDER AF EN ORIGINAL
     - ANGIVELSE AF ORIGINAL SCANNINGSSTØRRELSE I PAPIRSTØRRELSE
     - ANGIVELSE AF DEN ORIGINALE SCANNINGSSTØRRELSE VED HJÆLP AF TALVÆRDIER
     - ANGIVELSE AF BILLEDETS AFSENDELSESSTØRRELSE
     - ANGIVELSE AF SCANNEBELYSNING OG ORIGINALBILLEDTYPE
     - ANGIVELSE AF SCANNEOPLØSNING
     - I Scannings- og Dataindtastningsfunktion
     - INTERNETFAXFUNKTION
     - ÆNDRING AF FARVETILSTANDSINDSTILLING
   - Hvis du trykker på tasten [Andet], kan du konfigurere forskellige funktioner, f.eks. sende to originalsider kollektivt som ét ark eller originalsider med forskellige størrelser.

4. #### Tryk på tasten [Start] for at starte scanning af originalen

   Hvis du lagde originalsiderne i dokumentfeederbakken, scannes alle sider.
   Når du placerer originalen på glaspladen, scannes siderne enkeltvis.
   Tryk på tasten [Read-End], når du har scannet den sidste original.
   Der lyder et bip for at angive, at scanningen og transmissionen er afsluttet.
   - Tryk på tasten [Forhåndsvis] for at se et eksempel på det udskrevne billede, før en fax sendes. Når du har scannet en original ved at trykke på tasten [Forhåndsvis], skal du trykke på tasten [Ekstra scanning] for at scanne den næste original. Tryk på tasten [Start] for at begynde at sende et billede.
   - Når alle originaler er blevet scannet, vises "Jobbet er gemt." sammen med et jobkontrolnummer. Dette nummer registreres i transaktionsrapporten og aktivitetsrapporten for billedafsendelse og kan anvendes til kontrol af faxjob.
   - - UDSKRIVNING AF AKTIVITETSRAPPORTER FOR BILLEDAFSENDELSE
   - Tryk på tasten [Funkt. kontrol] for at ændre belysningen, opløsningen, scanningsstørrelsen og afsendelsesstørrelsen for hver originalside, der scannes.
     Når "Multiformat" eller "Kortformat" er valgt i Andet, kan du dog kun ændre belysning, når du scanner en originalside med lige numre.

Til toppen