# FORTROLIG TRANSMISSION MED F-KODE

## Oversigt

Du kan taste et faxnummer med en F-kode (bestående af subadresse og adgangskode).
Du kan om nødvendigt bruge Fortrolig transmission med F-kode sammen med Rundsendingstransmission eller Timertransmission. Det er nyttigt at programmere en sådan transmission.
Bemærk, at du ikke kan registrere fortrolig transmission med F-kode i Foretrukne.

## Betjening

1. #### Læg originalen i

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

2. #### Angiv destinationsfaxnummeret

   1. (1) Indtast destinationslinjens nummer vha. de numeriske taster.
   2. (2) Tryk på tasten [Subadresse].
      Symbolet "/" indsættes.
   3. (3) Indtast subadressen vha. de numeriske taster.
   4. (4) Tryk på tasten [Adgangskode].
      Symbolet "/" indsættes.
   5. (5) Indtast adgangskoden vha. de numeriske taster.
   - Hvis subadressen og adgangskoden allerede er registreret, kan du også vælge en one-touch-tast.
   - Hvis adgangskoden udelades for destinationsmaskinens hukommelsesboks, kan du springe trin (4) og (5) over.

3. #### Tryk på tasten [Start] for at starte scanning af originalen

   Hvis du lagde originalsiderne i dokumentfeederbakken, scannes alle sider.
   Når du placerer originalen på glaspladen, scannes siderne enkeltvis.
   Tryk på tasten [Read-End], når du har scannet den sidste original.
   Der lyder et bip for at angive, at scanningen og transmissionen er afsluttet.
   Tryk på tasten [Forhåndsvis] for at se et eksempel på det udskrevne billede, før det sendes. Når du har scannet en original ved at trykke på tasten [Forhåndsvis], skal du trykke på tasten [Ekstra scanning] for at scanne den næste original. Tryk på tasten [Start] for at begynde at sende et billede.
   Se "KONTROL AF DET UDSKREVNE BILLEDE FØR TRANSMISSION" for at få flere oplysninger.

Til toppen