# PROBLEMER MED KOPIERING

## Oversigt

Hvis du ikke kan løse et problem vha. løsningerne i denne vejledning, skal du trykke på tasten [STRØM] og stille hovedafbryderen i positionen "". Vent mindst 10 sekunder, før du igen stiller hovedafbryderen i positionen "". Når hovedafbryderens indikator skifter fra at blinke til at lyse grønt, skal du trykke på knappen [STRØM].
Når baggrundsfarven på jobstatusdisplayet i berøringspanelets øverste højre hjørne ikke er grå, må du ikke slukke på hovedafbryderen eller tage strømstikket ud. Dette kan beskadige harddisken eller resultere i, at dataene, der gemmes eller modtages, går tabt.

Problem | Kontrolpunkter | Løsning
--- | --- | ---
###### KOPIERING FINDER IKKE STED | Har administratoren deaktiveret funktioner? | Visse funktioner kan være blevet deaktiveret i systemindstillingerne. Tjek hos din administrator. Når brugergodkendelse er aktiveret, kan funktionerne, som du kan anvende, være begrænset i dine brugerindstillinger. Tjek hos din administrator.
###### AUTOMATISK VALG AF FARVETILSTANDEN FUNGERER IKKE KORREKT | Scanner du en af følgende originaltyper? ###### Når sort-hvid ikke kan vælges: Er der farver på papiret? ###### Når farve ikke kan vælges: Er farven på originalen meget lys? Er farven på originalen meget mørk, næsten sort? Er kun et meget lille område på originalen farvet? | Når farvetilstanden er indstillet til "Auto", registrerer maskinen, om originalen er sort-hvid eller farvet, når der trykkes på tasten [Start farve]. Når der anvendes en original af en type, der svarer til den til venstre, giver automatisk registrering muligvis ikke det rigtige resultat. I det tilfælde skal farvetilstanden angives manuelt.
###### BILLEDROTATION FINDER IKKE STED | Har du valgt papirstørrelse eller zoomfaktor manuelt? | Kopier med automatisk papirvalg og automatisk valg af zoomfaktor.
Kopierer du med indstillinger, der ikke tillader drejet kopiering? | Drejet kopiering kan normalt kombineres med andre funktioner efter behov. Nogle kombinationer er dog ikke mulige. Hvis der vælges en ikke-tilladt kombination, vises en meddelelse på berøringspanelet.
Er "Indstilling af drejet kopiering" deaktiveret i indstillingsfunktionen? | Tjek hos din administrator. Hvis du er administrator, skal du aktivere [Indstilling af drejet kopiering]. => "Indstillingsfunktion (administrator)" → [Systemindstillinger] → [Indstillinger for kopifunktion] → [Indstilling af drejet kopiering] → [Drejning af kopi].
###### 2-SIDET KOPIERING FINDER IKKE STED | Angiver den valgte bakkes papirtypeindstilling en papirtype, der ikke kan anvendes til 2-sidet kopiering? | Kontroller "Bakkeindstillinger" i indstillingsfunktionen. Hvis afkrydsningsfeltet [Bloker duplex] markeres, er 2-sidet kopiering med denne bakke ikke mulig. Skift indstilling af papirtype til en type, der kan anvendes til 2-sidet udskrivning. => Vælg "Indstillingsfunktion" → [Systemindstillinger] → [Papirtype Registrering], og indstil [Bloker duplex] til .
Anvender du en speciel papirstørrelse eller -type? | Se "SPECIFIKATIONER" i den kortfattede startvejledning for at få oplysninger om de papirtyper og -størrelser, der kan anvendes til 2-sidet kopiering.
Kopierer du med indstillinger, der ikke tillader 2-sidet kopiering? | 2-sidet kopiering kan normalt kombineres med andre funktioner efter behov. Nogle kombinationer er dog ikke mulige. Hvis der vælges en ikke-tilladt kombination, vises en meddelelse på berøringspanelet.
Har administratoren deaktiveret funktioner? | Visse funktioner kan være blevet deaktiveret i systemindstillingerne. Tjek hos din administrator. Når brugergodkendelse er aktiveret, kan funktionerne, som du kan anvende, være begrænset i dine brugerindstillinger. Tjek hos din administrator.
###### PAPIRSTØRRELSE FOR EN BAKKE KAN IKKE INDSTILLES | Har administratoren deaktiveret funktioner? | Visse funktioner kan være blevet deaktiveret i systemindstillingerne. Tjek hos din administrator.
###### BILLEDET ER FOR LYST ELLER FOR MØRKT | Er billedet for lyst? | Vælg en passende belysningsfunktion til den original, der kopieres, og juster belysningsniveauet manuelt.
Er billedet for mørkt?
Er der valgt en passende belysningsindstilling for originaltypen? | Vælg en af følgende indstillinger afhængigt af originaltypen. Tekst Brug denne funktion til dokumenter med almindelig tekst. Tekst/udskr. foto Denne funktion giver den bedste balance ved kopiering af en original, som indeholder både tekst og trykte fotos, såsom et tidsskrift eller et katalog. Tekst/foto Denne funktion giver den bedste balance ved kopiering af en original, som indeholder både tekst og fotos, såsom et tekstdokument med et indsat foto. Udskrevet foto Denne funktion er bedst til kopiering af trykte fotos, såsom foto i et tidsskrift eller et katalog. Foto Brug denne funktion til at kopiere fotos. Kort Denne funktion er bedst til kopiering af lyse farveskygger og fine detaljer, som findes på de fleste kort. Lys original Anvend denne funktion til originaler med lys blyantsskrift.
###### FARVERNE ER FORKERTE | Udførte du [Registreringstilpasning]? | Bed administratoren om at udføre [Registreringstilpasning]. => "Indstillingsfunktion (administrator)" → [Systemindstillinger] → [Enhedskontrol] → knappen ["Udfør" registreringstilpasning]. Hvis farvetonerne er forkerte, skal du udføre [Automatisk farvekalibrering] efter registreringstilpasning. (Hvis farverne stadig er deaktiverede efter kalibrering, kan gentagen kalibrering forbedre resultaterne). => "Indstillingsfunktion (administrator)" → [Systemindstillinger] → [Indstillinger for kopifunktion] → [Farvetilpasning] → [Automatisk farvekalibrering].
###### EN DEL AF BILLEDET ER SKÅRET VÆK | Er der valgt et passende forhold til originalstørrelsen og papirstørrelsen? | Vælg en passende forholdsindstilling.
Bruger du en AB-original med størrelsen angivet i tommer? | Når du kopierer en AB-original med størrelsen angivet i tommer, skal du angive originalstørrelsen manuelt.
###### KOPIERNE ER TOMME SIDER | Er originalen placeret korrekt med forsiden opad eller nedad? | Når dokumentglaspladen anvendes, skal originalen placeres med forsiden nedad. Ved brug af den automatiske dokumentfeeder skal originalen placeres med forsiden opad.

Til toppen