# GENSENDELSE TIL MISLYKKEDE RUNDSENDINGSDESTINATIONER

Resultatet for en udført rundsending kan kontrolleres på jobstatusskærmen. Hvis transmissionen til en af destinationerne mislykkedes, kan faxen sendes igen til de pågældende destinationer.

## Betjening

1. #### Tryk på visningen af jobstatus og på fanen [Fax]

2. #### Tryk på tasten [Færdiggør]

3. #### Når du har trykket på tasten for den afsluttede rundsendingstransmission, skal du trykke på tasten [Kontroller detaljer for valgt job] på handlingspanelet

   Detaljerne for jobbet vises.

   - "Rundsending xxxx" vises som adressen på rundsendingsjobtasten. Jobkontrolnummeret, der blev vist på berøringspanelet, da scanningen sluttede, vises i "xxxx".
   - Hvis rundsendingstransmissionen indeholder destinationer i andre funktioner, vises den samme rundsendingstast i hver af disse funktioner.

4. #### Når du har trykket på fanen [Ikke udført], så tryk på tasten [Send til alle adr. igen, hvor afs. mislykkedes] på handlingspanelet

   Maskinen begynder at gensende billedet til de destinationer, som rundsendingstransmissionen ikke gik igennem til.

   De trin, der følger, når der er trykket på tasten [Send til alle adr. igen, hvor afs. mislykkedes], varierer, afhængig af om funktionen Dokumentarkivering anvendes.

   - ###### Ved brug af dokumentarkivering:

     Du vender tilbage til skærmbilledet med genafsendelse ved dokumentarkivering med de forfejlede destinationer angivet. Udfør fremgangsmåden for gensend dokumentarkivering. (Der er ingen grund til at scanne originalen igen.)
     Hvis jobbet er blevet gemt i en fortrolig mappe eller som en fortrolig fil, vises et skærmbillede til indtastning af adgangskoden, når du har trykket på tasten [Send til alle adr. igen, hvor afs. mislykkedes]. Indtast adgangskoden.

   - ###### Hvis dokumentarkivering ikke bruges:

     Du kommer til det første skærmbillede igen, hvor de forfejlede destinationer er angivet. Placer originalen, og udført trinene for rundsendingstransmissionen.

Til toppen