# OPKALD FOR KOMMUNIKATION MED F-KODE

## Oversigt

Når du bruger kommunikation med F-kode, skal du taste faxnummeret på den anden maskine og F-koden (bestående af subadresse og adgangskode). Kontroller først, af F-koden (subadressen og adgangskoden) er indstillet i den anden maskines hukommelsesboks. Du bør også registrere F-koden (subadressen og adgangskoden) i one-touch-opkaldsnumre og gruppeopkaldsnumre af praktiske hensyn.

###### Denne maskines opkaldsfunktioner

Tast nummeret på den anden maskine, når du bruge en af følgende kommunikationsfunktioner med F-kode.

- Fortrolig kommunikation med F-kode
- Pollingmodtagelse med F-kode
- Transmissionsanmodning med F-kode

###### Den anden maskines opkaldsfunktioner

Når din maskine kaldes op fra den anden maskine, anvendes følgende kommunikationsfunktioner med F-kode.

- Fortrolig modtagelse med F-kode
- Pollinghukommelse med F-kode
- Rundsendingstransmission med F-kode

Hvis der ikke er indstillet en adgangskode i destinationsmaskinen, kan du kalde den op uden adgangskode.
Du kan ikke bruge kommunikation med F-kode (subadresse og adgangskode) under højttaleropkald.

###### Sådan registreres eller ændres one-touch-opkaldsnummeret og gruppeopkaldsnummeret:

Vælg [Adressebog] i "Indstillingstilstand".
Til toppen