# INDSTILLINGER FOR INTERNETFAX

Internetfaxfunktionerne kan indstilles.

### Modtagelsesindstillinger

###### Internetfaxmodtagelse

Aktiverer funktionerne for modtagelse af internetfaxer.

###### POP3-server

Indtast IP-adressen eller værtsnavnet for POP3-serveren.

###### Portnummer

Indtast portnummeret for POP3-serveren. Standardindstillingen er port 110.

###### POP-godkendelse

Godkendelsesprotokollen (inkl. APOP) bruges til godkendelse til POP3-serveren.

###### Brugernavn

Indtast brugernavnet. Den særlige brugerkonto kræves til internetfaxmodtagelse.

###### Adgangskode

Indtast kodeordet.
For at ændre kodeordet skal du indstille [Skift kodeord] til og indtaste det nye kodeord i tekstboksen.

###### POP3-kommunikationstimeout

Angiv en timeout for kommunikation til POP3-serveren.

###### Modtagelseskontrol, intervalindstilling

Indtast et bekræftelsesinterval til POP3-serveren.

###### Aktivér SSL

Tillader POP over SSL-kommunikation eller POP over TLS-kommunikation efter STLS-kommando. Dette kræver, at serveren understøtter POP over SSL-kommunikation eller STLS-kommandoen.
For at tillade POP over SSL-kommunikation skal du indstille [Portnummer] til POP over SSL-kommunikationens portnummer.
For at tillade POP over TLS-kommunikation skal du indstille [Portnummer] til det samme portnummer, som der bruges til normal POP3-kommunikation.

###### Forbindelsestest

Tryk på tasten [Udfør] for at teste forbindelsen til POP3-serveren.

### Standardindstillinger

###### Indstil I-Fax eget navn og adresse

Konfigurer disse indstillinger for at gemme det afsendernavn og den kildeadresse, der skal bruges til internetfaxkommunikation. Det gemte afsendernavn og den gemte kildeadresse udskrives øverst på den modtagne fax.

###### Afsendernavn

Indtast standardafsendernavnet.

###### I-Fax egen adresse

Indtast standardkildeadressen.

### Indstillinger for direkte SMTP

###### Portnummer (Modtag)

Indtast portnummeret for modtagelse af direkte SMTP-kommunikation. Standardindstillingen er port 25.

###### Timeout

Indtast en timeout-værdi.

###### Portnummer (Send)

Indtast portnummeret for afsendelse af direkte SMTP-kommunikation. Standardindstillingen er port 25.

###### Timeout

Indtast en timeout-værdi.
Til toppen