# INDSTILLINGER FOR EKSTERNE PROGRAMMER

## Indstillinger for standardprogrammer

Indstillingerne for standardprogrammer kan tilføjes og administreres.

### Tilføjelse eller redigering af standardprogrammer

Når der trykkes på tasten [Tilføj], vises registreringsskærmen for standardprogrammer. Der kan registreres op til 8 netværksmapper.
Når du trykker på navnet på et standardprogram, vises registreringsskærmen for dette standardprogram. Derefter kan du redigere den.

###### Liste over opsætningselementer

Element | Beskrivelse
--- | ---
Programnavn | Indtast et programnavn.
UI-adresse for program | Angiv en IP-adresse for programmet eller et netværksnavn til at administrere maskinens UI.
Timeout | Indtast en timeout-værdi. Standardindstillingen er 20 sekunder.
Udvidelsesplatform | Konfigurer denne indstilling for at bruge udvidelsesplatformen.
Brug proxy-server | Konfigurer denne indstilling for at bruge proxyserveren.
Datastørrelse | Angiv programmets skærmstørrelse på X- og Y-koordinaterne.
Visningsformat | Indstil programmets skærmbillede.

### Sletning af standardprogrammer

Hvis du vil slette et standardprogram, skal du indstille standardprogrammets felt til og trykke på tasten [Slet].

## Modtagerprogramindstilling

Funktionerne for fax- eller I-Fax-modtagelse kan indstilles i Sharp OSA-programmerne.

###### Liste over opsætningselementer

Element | Beskrivelse
--- | ---
Overfør til program | Modtagelse af fax- eller I-faxmeddelelser kan administreres af Sharp OSA-programmer.
Programnavn | Indtast programnavnet for modtagelse.
Webserviceadresse | Indtast webserviceadressen.
Timeout | Indtast en timeout-værdi.
Brug proxy-server | Netværksadgang via proxy-serveren er tilladt.

## Eksterne kontoprogramindstillinger

Det er muligt at tilføje og administrere et eksternt kontoprogram.
Angiv navnet på den server, hvor du har installeret det eksterne kontoprogram.

###### Liste over opsætningselementer

Element | Beskrivelse
--- | ---
Ekstern kontostyring | Angiver, om totaliseringsfunktionen med brug af et eksternt kontoprogram skal aktiveres. Hvis indstillingen er aktiveret, skal programnavnet eller webserviceadressen altid indtastes.
Angiv godkendelsesserver (Server 1) | Hvis serveren er valgt, vælges ekstern godkendelsesfunktion. Adgang til MFP'en styres af det program, du har angivet på denne side. Hvis indstillingen er valgt, skal programnavnet, programadressen eller webserviceadressen for Server 1 altid indtastes. Hvis indstillingen ikke er valgt, vælges den eksterne totaliseringsfunktion.
Aktiver billedjoblog | Dette element vises, når du indtaster en produktkode for "Sharp Document Recorder".
Server 1 til 4 | Vælg en server for at aktivere den.
Programnavn | Indtast et programnavn.
UI-adresse for program | Indtast webadressen for den loginskærm, der skal åbnes først, når maskinen tændes.
Webserviceadresse | Indtast webadressen for den server eller computer, der sender kommandoer og hændelser vha. XML/SOAP-protokollen.
Timeout | Indtast en timeout-værdi. Standardindstillingen er 20 sekunder.

Til toppen