# MASKINENS YDRE

Dette afsnit beskriver navne og funktioner på de forskellige dele udvendigt på maskinen.
Tryk på navnet for at vist detaljerne for det.

Betjeningspanelets indikatorer kan afvige alt efter land og område.
×
Automatisk dokumentfeeder
Denne indfører og scanner automatisk flere originaler. Begge sider af 2-sidede originaler kan scannes samtidigt automatisk.
-AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
×
Forsidelåge (øverste)
Åbn denne låge, når tonerpatronen skal skiftes eller for at fjerne fejlindført papir i papiroverførselsenheden.
×
Forsidelåge (nederste)
Åbn denne låge, når hovedafbryderen skal stilles på "On" eller "Off" eller for at rense hovedtonerdoseringen til den fotoledende tromle.
-TÆND/SLUK AF MASKINEN OG GENSTART AF MASKINEN
- TONERPATRON
- Rengøring af laserenheden
×
Udskriftsbakke (centerbakke)*
Udskrifterne leveres i denne bakke.
×
Betjeningspanel
Dette panel indeholder knappen [POWER], knappen/indikatoren[Strømsparer], knappen/indikatoren [Startskærm], hovedafbryderen, holder til IC-kortlæser, USB-port (A-type) og berøringspanelet. Brug berøringspanelet for at aktivere disse funktioner.
-BETJENINGSPANEL
×
Højre bakke*
Papiret kan leveres i højre bakke.
Levering i højre bakke af udskrifter af en modtaget fax gør det muligt at holde faxen adskilt fra andet udskrevet papir.
×
Finisher (50-siders hæftning)*
Finisheren hæfter og leverer papiret.
-FINISHER (50-ARKS-HÆFTNING)
×
Ryg-finisher (50-siders hæftning)*
Denne finisher hæfter og folder papiret.
-RYGHÆFTNINGSFINISHER (50-ARKS-HÆFTNING)
×
Hullemodul*
Modulet huller og leverer papiret.
×
USB-stik (A-type)
Denne port bruges til forbindelse af en USB-enhed (for eksempel en USB-hukommmelse) til maskinen.
Som USB-kabel skal benyttes en afskærmet kabeltype.
Understøtter USB 2.0 (høj hastighed).
×
Tastatur
Brug dette i stedet for softwaretastaturet på berøringspanelet. Når det ikke er i brug, kan det opbevares under betjeningspanelet.
-NAVNE OG FUNKTIONER PÅ TASTERNE PÅ SOFTWARETASTATURET
×
Bakke 1
Opbevar papir i denne bakke. Der er plads til op til 1.200 ark.
-BAKKE 1/2
×
Bakke 2
Opbevar papir i denne bakke. Der er plads til op til 800 ark.
-BAKKE 1/2
×
Bakke 3
Opbevar papir i denne bakke. Der er plads til op til 500 ark.
-BAKKE 3/4
×
Bakke 4
Opbevar papir i denne bakke. Der er plads til op til 500 ark.
-BAKKE 3/4
×
Bakke 5 (MX-LC12)*
Opbevar papir i denne bakke. Der er plads til op til 3.500 ark.
-BAKKE MED STOR KAPACITET
×
Bakke 5 (MX-LCX3 N)*
Opbevar papir i denne bakke. Der er plads til op til 3.000 ark.
-BAKKE MED STOR KAPACITET
×
Manuel feeder*
Brug denne bakke til manuel indføring af papir.
Træk udtræksstyret ud, når du ilægger papir, der er større end A4R eller 8-1/2" × 11"R.
-MANUEL FEEDER

×
Bakker med stor kapacitet*
Opbevar papir i denne bakke. Der er plads til op til 2.500 ark i hver bakke.
-BAKKER MED STOR KAPACITET
×
Manuel feeder*
Brug denne bakke til manuel indføring af papir.
Træk udtræksstyret ud, når du ilægger papir, der er større end A4R eller 8-1/2" × 11"R.
×
Papirføder*
Denne enhed fører papir til maskinen.
×
Krølningskorrektionsenhed*
Denne enhed retter krøller på udskrevet papir.
×
Inserter*
Der kan ilægges forsider og skilleark, som skal indlægges ved udskrevne ark.
Hvis du bruger manuel finishing, kan du indføre papiret direkte i finisheren eller ryghæftningsfinisheren for at hæfte, hulle eller folde papiret.
×
Foldeenhed*
Denne enhed folder og leverer papiret.
×
Hullemodul*
Dette modul laver huller i papiret.
×
Trimmermodul*
Dette modul beskærer overskydende kanter af ryghæftet papir.
×
Finisher (100-siders hæftning)*
Denne finisher hæfter og leverer papiret.
×
Ryg-finisher (100-siders hæftning)*
Denne finisher hæfter og folder papiret.
* Ekstra. Til toppen