# ANGIVELSE AF SCANNEBILLEDKVALITET

## Oversigt

Opløsningen kan angives nærmere, så den passer til originalens egenskaber, for eksempel tekst eller foto, tekstens størrelse eller billedets mørkhed.
Opløsningsindstilling

Standard | Vælg denne indstilling, når originalen består af tekst i normal størrelse.
Fin | Vælg denne indstilling, hvis originalen har lille tekst eller diagrammer med tynde linjer. Originalen vil blive scannet ved to gange den opløsning, der bruges i indstillingen [Standard] setting.
Superfin | Vælg denne indstilling, hvis originalen har kringlede billeder eller diagrammer. Der kan laves et billede af højere kvalitet end med indstillingen [Fin].
Ultrafin | Vælg denne indstilling, hvis originalen har kringlede billeder eller diagrammer. Denne indstilling giver den bedste billedkvalitet. Transmissionen tager dog længere tid end med de andre indstillinger.

Hvis originalen er et foto eller en farveoriginal, som har gradueringer af farve, skal du afkrydse feltet [Halvtone] med for at få et tydeligere billede, end hvis [Fin], [Superfin] eller [Ultrafin] bruges alene. (Halvtone kan ikke vælges, hvis "Standard" bruges.)

- Når du bruger den automatiske dokumentfeeder, kan opløsningsindstillingen ikke ændres, når først scanningen er begyndt. (Hvis "Jobform" eller "Indstilling af forhåndsvisning "bruges, kan du dog ændre opløsningen, hver gang et nyt sæt originaler indføres).
- Hvis en fax sendes med opløsningen [Ultrafin], [Superfin] eller [Fin], bruges en lavere opløsning, hvis modtagerens maskine ikke har den pågældende opløsning.

## Betjening

1. #### Tryk på tasten [Opløsning]

2. #### Tryk på tasten for den ønskede opløsning

   Hvis du afkrydser feltet [Halvtone], kan du vælge halvtone, efter at [Fin], [Superfin] eller [Ultrafin] er valgt.
   Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .

Til toppen