# RYGHÆFTNINGSFINISHER (50-SIDERS HÆFTNING)

## Oversigt

Denne omfatter offset-funktionen, der sorterer udskrevet papir og forskyder de enkelte papirsæt i forhold til hinanden, hæftningssorteringsfunktionen, der hæfter de enkelte udskrevne sæt, ryghæftningsfunktionen, der hæfter arkene i midten og folder arkene på midten, og papirfoldningsfunktionen, der folder papiret på midten.
Hvis et hullemodul også er installeret, kan der laves huller i det udskrevne papir.

### Funktionsnavne

Tryk på navnet for at vist detaljerne for det.

×
Hæfteenhed
Denne enhed laver midlertidige stakke af papir, der skal hæftes.
×
Udskastbakke
Hæftet og offset-papir havner i denne bakke.
Bakken kan skubbes. Træk bakken ud ved udskrivning af papir i store størrelser (størrelserne A3W, A3, B4, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13").
×
Ryghæftebakke
Ryghæftede udskrifter og kopier leveres i denne bakke.
×
Toplåge
Åbn denne låge for at fjerne fejlindført papir.
×
Forside
Åbn denne låge for at udskifte hæftningskassetten eller fjerne hæfteklammer, der sidder fast.

- Læg ikke tunge ting på finisheren og tryk ikke ned på ryghæftningsfinisheren (50-siders hæftning).
- Vær forsigtig, når du slutter strømmen til og udfører udskrivning, da bakken kan bevæge sig op og ned.
- En ryghæftningsfinisher (50-siders hæftning) kan ikke være installeret samtidig med en finisher.

### Forsyninger

Ryghæftningsfinisheren (50-siders hæftning) kræver denne hæftningskassette:

###### Finisherenhed

Hæftningskassette (ca. 5000 hæfteklammer pr. kassette x 3 kassetter) AR-SC2

###### Ryghæftningsenhed

Hæftningskassette (ca. 2.000 hæfteklammer pr. kassette × tre kassetter) AR-SC3

### Udskiftning af kassetten (finisher)

Når hæfteklammeindsatsen løber tør for hæfteklammer, vises en meddelelse på betjeningspanelet. Følg nedenstående fremgangsmåde for at udskifte hæfteklammeindsatsen.

1. #### Åbn frontlågen

2. #### Klem sammen på de grønne dele på holderen til hæftningskassetten og træk holderen op og derefter ud

3. #### Fjern den tomme hæftningskassette

   Tryk på låseknappen for at åbne låget til hæftningskassettens holder og tag derefter hæftningskassetten af.

   Hvis der er flere hæfteklammer i, kan hæftningskassetten ikke tages af.

4. #### Sæt en ny hæftningskassette i holderen

   Skub hæfteklammeindsatsen ind, til den klikker på plads.

   Lukkestrimlen må ikke tages ud af kassetten, før kassetten er sat i holderen.

5. #### Træk lukkestrimlen, der holder hæfteklammerne, lige ud af kassetten

6. #### Skub hæftningskassettens holder ind igen med et fast tryk

   Skub hæfteklammeholderen ind, indtil den klikker på plads.

7. #### Luk frontklappen

   Lav en prøveudskrift i hæftningssorteringsfunktionen for at kontrollere, at hæftningen sker korrekt.

### Udskiftning af kassetten (ryghæftningsfinisher)

Når hæfteklammeindsatsen løber tør for hæfteklammer, vises en meddelelse på betjeningspanelet. Følg nedenstående fremgangsmåde for at udskifte hæftningskassetten.
Før dette udføres, skal alt papir fjernes fra ryghæftningsfinisherens udskriftsbakke (50-siders hæftning). Læg ikke fjernede udskrifter eller kopier tilbage i udkastbakken.

1. #### Åbn frontlågen

2. #### Tag fat i håndtaget på ryghæftningsenheden og træk enheden ud, indtil den stopper

3. #### Træk hæfteenheden i ryghæftningsenheden ud og drej den derefter opad

4. #### Tag fat i højre og venstre side af hver af de tomme hæftningskassetter og fjern dem

   Isæt begge hæftningskassetter

5. #### Isæt nye hæftningskassetter

   Fjern lågen fra hver hæfteklammeindsats, og installer derefter indsatsen.

6. #### Træk ryghæftningsfinisherens hæfteenhed frem og drej den derefter tilbage til udgangspositionen

7. #### Skub ryghæftningsenheden ind

8. #### Luk frontklappen

   Udskriv en prøveudskrift eller -kopi med ryghæftningsfunktionen for at kontrollere, at hæftningen sker korrekt.

Til toppen