# KOPIERING AF BEGGE SIDER I ET OPSLAG FRA EN INDBUNDEN ORIGINAL (FLERSIDET KOPI)

## Oversigt

Denne funktion kopierer venstre og højre halvdel af en original efter hinanden. Denne funktion er nyttig, når der laves kopier af et bogopslag eller et andet indbundet dokument.

- Angiv flersidet kopi, før originalen scannes.
- For at slette skygger forårsaget af indbindingen af en bog eller andet dokument skal du bruge sletningsfunktionen.
  Denne funktion kan ikke anvendes sammen med Center-sletning.

## Betjening

1. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på [Flersidet kopi]

   Der vises en markering på ikonet.
   Tryk på tasten [Tilbage], når indstillingerne er valgt.

   ###### Sådan annulleres flersidet kopiering:

   Tryk på tasten [Flersidet kopi] for at fjerne markeringen.

2. #### Læg originalen på glaspladen og tryk på tasten [Forhåndsvis]

   Tilpas originalens midte med det korrekte størrelsesmærke (▼).
   - GLASPLADE

3. #### Vælger papirstørrelse A4 (8-1/2" × 11")

   - INDSTILLING AF PAPIRBAKKE

4. #### Kontrollér eksempelbilledet på eksempelskærmen

   ###### Sådan annulleres alle indstillinger:

   Tryk på tasten [CA].

5. #### Tryk på tasten [Start farve] eller [Start S/H] for at starte kopiering.

   ###### Sådan laves to eller flere sæt kopier:

   Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.

Til toppen