# AFSENDELSE AF DATA UNDER KOPIERING

## Oversigt

Med denne funktion kan du sende en fax, mens der kopieres, sende en e-mail med en vedhæftet billedfil, eller gemme data i netværksmappen.

- Du skal først gemme destinationen i adressebogen.
- - LAGRING AF ADRESSER VED DIREKTE INDTASTNING
  - LAGRING AF ADRESSER GENNEM GLOBAL ADRESSESØGNING
  - LAGRING AF ADRESSER FRA FAX- ELLER BILLEDAFSENDELSELOG
- Fax- og billedtransmissionen starter, når kopieringen er færdig, og indstillingerne er de samme, som anvendes til transmissionen. Afhængigt af funktionerne giver det dog ikke nødvendigvis de samme resultater som kopieringen.

## Betjening

1. #### Tryk på tasten [Send og udskriv] på handlingspanelet

2. #### Vælg modtager fra adressebogen

   - VALG AF EN KONTAKT
   Tryk på tasten [Indtast adresse], når du har valgt modtager.

   Husk at gemme destinationen i adressebogen i forvejen.
   - LAGRING AF ADRESSER VED DIREKTE INDTASTNING
   - LAGRING AF ADRESSER GENNEM GLOBAL ADRESSESØGNING
   - LAGRING AF ADRESSER FRA FAX- ELLER BILLEDAFSENDELSELOG

3. #### Læg originalen i

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

4. #### Indstil hvert enkelt kopielement efter behov.

   Disse kopiindstillinger bruges til fax-transmission. Dog vil nogle indstillinger muligvis være utilgængelige, alt afhængigt af deres funktion.
   Du kan få forhåndsvist den scannede original ved at trykke på tasten [Forhåndsvis].

5. #### Tryk på tasten [Start farve] eller [Start S/H] for at starte kopiering.

   Transmissionen starter, når kopieringen er færdig.
   Efter kopieringen vil du ikke kunne se en forhåndsvisning inden transmissionen.

Til toppen