# MODTAGELSE AF EN ORIGINAL VED BETJENING AF DENNE MASKINE (POLLING)

## Oversigt

Når du opretter forbindelse til en anden maskine og modtager et dokument fra den, kaldes det "Polling".
Dokumentmodtagelse fra en anden maskine kaldes "Pollingmodtagelse".
Du kan indtaste flere destinationsnumre. Når du indtaster flere destinationsnumre, modtages dokumentet med polling i den rækkefølge, du har indtastet destinationsnumrene i.
Dokumentmodtagelse med polling fra flere maskiner kaldes "Seriel polling".
Når du bruger faxinformationstjenester, kan du manuelt polle og modtage information ved at følge meddelelsen fra en anden maskine.

- Læg ikke en original i maskinen, når du indstiller pollingmodtagelsen.
- Du kan bruge pollingmodtagelsesfunktionen, hvis den anden maskine er Super G3- eller G3-kompatibel og har en pollingfunktion.
- Den modtagende maskine (denne maskine) debiteres for pollingmodtagelse.
- Du kan bruge en kombination af Pollingmodtagelse og Timertransmission til at modtage et dokument med polling på ethvert tidspunkt, også når du ikke er til stede eller om natten. (Der kan kun indstilles én timerpollingmodtagelse).

Funktionen Manuel pollingmodtagelse understøtter ikke pollingmodtagelse (seriel polling) fra flere maskiner.

## Betjening

### Grundlæggende betjening

1. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på tasten [Polling]

   Der vises en markering på ikonet.
   Tryk på tasten [Tilbage], når indstillingerne er valgt.

   ###### Sådan annulleres pollingindstillinger:

   Tryk på tasten [Polling] for at fjerne markeringen.

2. #### Indtast destinationsfaxnummeret

   - ENTERING A DESTINATION NUMBER USING THE NUMERIC KEYS
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA ADRESSEBOGEN
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION VHA. SØGENUMMERET
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOG
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA TRANSMISSIONSLOGGEN
   - Du kan indtaste flere destinationsnumre (op til 500 telefonnumre).
   - Når du indtaster flere destinationsnumre, modtages dokumentet med polling i den rækkefølge, du har indtastet destinationsnumrene i.
     Dokumentmodtagelse med polling fra flere maskiner kaldes "Seriel polling".
   - Når du indtaster flere destinationsnumre, skal du indtaste det første nummer, trykke på , og indtast det næste nummer osv.
   - Du kan ikke bruge one-touch-tasten, hvis den indeholder en subadresse eller en adgangskode.
   - Du kan ikke bruge en one-touch-tast, hvori flere destinationer er gemt.

3. #### Tryk på tasten [Start] for at modtage et dokument fra den anden maskine

   Når kommunikationen med den anden maskine er etableret, er dokumentet modtaget.

### Manuelle handlinger

1. #### Tryk på tasten [Højttaler]

   Du hører opkaldstonen via maskinens højttaler.

2. #### Indtast destinationsfaxnummeret

   - ENTERING A DESTINATION NUMBER USING THE NUMERIC KEYS
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA ADRESSEBOGEN
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION VHA. SØGENUMMERET
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA TRANSMISSIONSLOGGEN
   Tryk på tasten [Højttaler], og juster højttalerens volumen ved at trykke på .
   Du kan ikke bruge one-touch-tasten, hvis den indeholder den gruppetast, hvori flere adresser er gemt, eller hvis den indeholder en anden destination end et faxnummer.

3. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på tasten [Polling] for at modtage et dokument (data)

Til toppen