# UDSKRIVNING AF EN ADGANGSKODEBESKYTTET FAX(TILBAGEHOLDELSESINDSTILLING FOR MODTAGET DATA-UDSKRIFT)

## Oversigt

Aktivering af [Tilbageholdelsesindstilling for modtaget data-udskrift] gør det muligt at gemme modtagne data uden at udskrive dem og at udskrive dem med brug af en adgangskode. Når denne funktion bruges, forekommer en skærm til kodeordsindtastning i berøringspanelet, når en fax modtages.

###### For at aktivere tilbageholdelsesindstillingen for modtaget data-udskrift:

Vælg [Systemindstillinger] → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Driftsindstillinger] → [Standardindstillinger] → [Tilbageholdelsesindstilling for modtaget data-udskrift] i "Indstillingsfunktion (administrator)".

### Resterende kapacitet i faxhukommelsen

Hvis de modtagne faxdata ikke udskrives eller slettes, bliver faxhukommelsen fuld, og maskinen vil ikke kunne modtage nogen faxmeddelelser. Du bør udskrive de modtagne data snarest muligt, så de fjernes fra faxhukommelsen.
Du kan få vist den resterende kapacitet i faxhukommelsen på det første skærmbillede i faxfunktionen.
Når kapacitet i faxhukommelsen er ved at være lav, vises en advarsel.

De modtagne faxer bliver gemt i hukommelsen, uanset om de er blevet modtaget automatisk eller manuelt.

## Betjening

Når den tidligere programmerede 4-cifrede adgangskode er blevet indtastet med taltasterne, begynder udskrivningen.
Når der er trykket på tasten [Annuller], lukker skærmbilledet for indtastning af adgangskode. Det vises igen, hvis du trykker på eller skifter tilstand. Dataene på hukommelsestasten blinker på berøringspanelet.

###### For at få vist skærmen med liste over modtagne data efter indtastning af adgangskode:

Vælg [Systemindstillinger] → [Driftsindstillinger] → [Indstilling af forhåndsvisning] → [Indst.for check af modt.billed data] i "Indstillingsfunktion (administrator)".
Til toppen